附件3
采购需求
一、项目概况
项目名称：广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）2026年北湖、东葛校区校舍门采购项目 （编号：zyxx2026-zxcgXJ1-002）
采购内容：采购北湖、东葛校区校舍门，具体名称、单位、数量及技术参数详见“二、技术要求”清单
二、▲实质性技术参数要求（必须满足）

	一、技术要求（▲的实质性技术参数要求必须满足）

	序号
	采购内容
	参考品牌型号
	技术参数
	计量
单位
	数量
	单价限价（元）
	小计限价（元）

	1
	北湖校区2号宿舍前大门
	
	▲提供及安装双面钢板门，钢板实际厚度0.6mm钢制子母门，尺寸约1150mm*2150mm（具体尺寸以实际测量为准），内镶嵌3C认证，行标5厘钢化玻璃，密封材料玻璃胶；颜色猪肝红待定；双包实际厚度1.2mm钢质门框套（宽度280mm,具体尺寸以实际测量为准）；含五金锁锁扣，不含锁具，含安装；含门边灌425水泥砂浆浆、425水泥砂浆、门边修补（与现有腻子层平）；5厘木板封门头;含拆除旧门及清运处理;含步梯(2-6楼）二次搬运费（搬运距离100米内）;
	樘
	32 
	1580.00 
	50560.00 

	2
	北湖2号宿舍前大门配套门牌（ABS金属拉丝效果）
	
	▲含产品及安装人工；门牌采用ABS全新料，厚1.5±0.1mm；规格由采购人确认（参照北湖校区2号宿舍现有门牌样式，门牌文字内容由采购人提供）。金属拉丝面层均匀耐磨，图文牢固清晰
	个
	32 
	11.00 
	352.00 

	3
	北湖校区宿舍门-后门（2号宿舍）
	
	▲定制安装铁制门（参照北湖2号宿舍样式），实际厚度1.0mm方管,0.8mm单面门板；喷涂猪肝红色（参考现场原有标准）；其中一楼尺寸为：3130mm高x1030mm宽；2楼以上2640mmx1000mm宽,具体尺寸以实际测量为准）。门边425水泥砂浆修补找平（与现有腻子层平，必要时自行扎模板）;门气窗封行标3厘透明有机玻璃板；含方通门框、插销及五金配件（参考现场原有标准）；方通用料均为行标尺寸，其中外框方通30mmx40mm,门扇方通28mm*28mm；铁门用方通为热镀锌方通、门板为电解铁板，表面喷猪肝色防锈漆；含拆除旧门及清运处理;含步梯（2-6楼）二次搬运费（搬运距离100米内）;脚手架费（1-6楼，每间宿舍后门位置）;
	樘
	73 
	1393.33 
	101713.09 

	4
	北湖校区宿舍门-内房间门（1号宿舍）
	
	▲提供及安装双面钢板门，钢板双面实际厚度0.6mm钢制门，顶上留透光门头(装3C认证，行标5厘钢化玻璃钢玻密封，密封材料玻璃胶)；尺寸约定制钢制门2460mm高x950mm宽（具体尺寸以实际测量为准），内部夹层行业标准隔音纸质蜂窝层；颜色猪肝红待定；双包实际厚度1.2mm钢质门框套（宽度280mm,宽度具体尺寸以实际测量为准）；含锁具安装（双活锁具，配2把钥匙，内外皆可开，内可以反锁但外可以钥匙打开，预防学生反锁在屋内）；含门边灌425水泥砂浆、425水泥砂浆门边修补（与现有腻子层平）；含拆除旧门及清运处理;含步梯(2-6楼）二次搬运费（搬运距离100米内）;
	樘
	8 
	1508.33 
	12066.64 

	5
	北湖校区宿舍门-卫生间门
	
	▲提供及安装全铝合金门（含铝合金门框）：实际厚度1.0mm，颜色香槟金，尺寸在宽650mm至800mm，高1860mm至1950mm之间，以现场尺寸为准;门边缝隙打发泡剂或结构胶密封；含拆除旧门及清运处理（含锁具及五金配件）

	樘
	91 
	1073.33 
	97673.03 

	6
	北湖校区宿舍门-卫生间门(备用储备）
	
	▲提供及安装全铝合金门（含铝合金门框）：实际厚度1.0mm，颜色香槟金，尺寸在宽650mm至800mm，高1860mm至1950mm之间，以现场尺寸为准;门边缝隙打发泡剂或结构胶密封；含拆除旧门及清运处理（含锁具及五金配件）

	樘
	15 
	1073.33 
	16099.95 

	7
	北湖校区教室门
	
	▲提供及安装双面钢板门，钢板双面实际厚度0.6mm钢制门，顶上留透光门头(装3C认证，行标5厘钢化玻璃钢玻密封，密封材料玻璃胶)；尺寸约定制钢制门2730mm高x1040mm宽（具体尺寸以实际测量为准），内部夹层行业标准纸质蜂窝层；颜色猪肝红待定；双包实际厚度1.2mm钢质门框套（宽度280mm,宽度具体尺寸以实际测量为准）；含锁具安装；含门边灌425水泥砂浆、425水泥砂浆门边修补（与现有腻子层平）；含拆除旧门及清运处理;含步梯(2-6楼）二次搬运费（搬运距离100米内）;参考2教现有门材质;
	樘
	5 
	1681.33 
	8406.65 

	8
	北湖校区办公室门
	
	▲提供及安装双面钢板门，钢板双面实际厚度0.6mm钢制门，顶上留透光门头(装3C认证，行标5厘钢化玻璃钢玻密封，密封材料玻璃胶)；尺寸约2360mm高x1230mm宽（具体尺寸以实际测量为准），内部夹层行业标准纸质蜂窝层；颜色猪肝红待定；双包实际厚度1.2mm钢质门框套（宽度280mm,宽度具体尺寸以实际测量为准）；含锁具安装；含门边灌425水泥砂浆、425水泥砂浆门边修补（与现有腻子层平）；含拆除旧门及清运处理;其中团委办、资助办、后勤为子母门3樘，其他总务科、医务科、学生科、招生就业办为单开门共4樘
	樘
	7 
	1606.00 
	11242.00 

	9
	北湖校区1教一楼前大门
	
	▲提供及安装双面钢板门，钢板双面实际厚度0.6mm钢制门，顶上留透光门头(装3C认证，行标5厘钢化玻璃钢玻密封，密封材料玻璃胶)；尺寸约2930mm高x1040mm宽（具体尺寸以实际测量为准），内部夹层行业标准纸质蜂窝层；颜色猪肝红待定；双包实际厚度1.2mm钢质门框套（宽度280mm,宽度具体尺寸以实际测量为准）；含锁具安装；含门边灌425水泥砂浆、425水泥砂浆门边修补（与现有腻子层平）；含拆除旧门及清运处理;
	樘
	12 
	1860.00 
	22320.00 

	10
	北湖校区1教一楼前大门配套门牌（ABS金属拉丝效果）

	
	▲含产品及安装人工；门牌采用ABS全新料，厚1.5±0.1mm；规格由采购人确认（参照北湖校区2号宿舍现有门牌样式，门牌文字内容由采购人提供）。金属拉丝面层均匀耐磨，图文牢固清晰
	个
	12 
	11.00 
	132.00 

	11
	东葛校区教学楼1楼财务科
	
	[bookmark: _GoBack]▲提供及安装双面钢板门，钢板双面实际厚度0.6mm钢制门，财务1：1000mm宽x271mm0高x310mm厚单包；财务2:860mm宽x2710mm高x310mm厚双包且改内开，（具体尺寸以实际测量为准），内部夹层行业标准纸质蜂窝层；颜色猪肝红待定；双包实际厚度1.2mm钢质门框套（宽度280mm,宽度具体尺寸以实际测量为准）；含锁具安装(可内外开，上提把手反锁款，配有2把钥匙)；含门边灌425水泥砂浆、425水泥砂浆门边修补（与现有腻子层平）；含拆除旧门及清运处理;顶上加木条封9mm木底板,腻子批刮刷白;顶上排气扇拆装（利旧，款式大小以现场为准）；财务1加空调排水管、改造空调排水管及空调管留孔洞;财务1保留推拉玻璃门;
	樘
	2 
	1792.67 
	3585.34 

	二、▲商务需求

	交货时间及地点
	广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）北湖校区、东葛校区
（交付使用时间：合同签订之日起30日历日内交付并安装验收）

	报价方式
	供应商的竞标报价应为人民币含税价。竞标报价包含产品及服务需求要求所需的一切费用总，除另有约定外，成交价不因任何因素而调整：
（1）货物采购包括货款、标准附件、安装及辅材、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
（2）项目采购包括整体服务价格以及安装调试、维护等一切税金和费用。
（3）本次采购包含对门的安装目标地点现有房间旧门及门框套进行拆卸、搬运至同一校区内指定地点，施工垃圾全域清理、备用配件分类打包移交采购人。
（4）项目验收、人员服务等费用。

	质保期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于2年。
2.若产品出产的质保期或产品生产厂家承诺的质保期超过本标规定质保期限的，合同执行过程中按产品出产质保期限或厂家承诺期限执行；若成交人承诺的质保期限优于产品出产的质保期或产品生产厂家承诺的，以成交人承诺执行。
3.质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。

	售后服务要求

	1.成交人负责送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。所有产品、辅件、材料要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商信息。
2.产品在运输过程中出现损坏的，由成交人负责该损坏产品的更换。
3.所有产品标配齐全，且必须安装到位并调试合格。送达采购人指定地点的产品若质量存在缺陷，免费更换新产品。质保期内，有关产品质量（产品设计、制造工艺、材料缺陷等）引发的费用，均由成交人承担。
4.质量保证期内，成交人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但成交人也要积极帮助采购人修理。
5.成交人在安装、调试等全过程中接受采购人的监督。
6.售后服务按厂家承诺执行，相关的售后服务费用由成交人向厂家支付，采购人不予另行支付。成交人超过厂家承诺标准的，按成交人提交的售后服务承诺书执行。成交人定期回访以及对产品进行维护；质保期后成交人需提供维修维护服务。
7.质保期内，采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交人应在8小时内到达现场进行处理，到达现场后12小时内排除故障，恢复正常使用，12小时内不能排除的必须提供解决方案（超过12小时未能解决的，提供同等档次或以上的备用产品），保证采购人正常使用，产生的一切费用由成交人承担。
8.质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人提供售后服务的，成交人应提供电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护，成交人和生产厂家应以优惠价格提供售后服务。

	验收要求

	1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，供应商在竞标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现成交人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.成交后样品确认及验收依据：
（1）本项目在询价环节不要求供应商提供样品。
（2）成交人在签订合同后7个工作日内，按照采购文件“技术参数要求”及成交响应文件的承诺，提供拟供货校舍门的主材料实物样品，供采购人进行确认。
（3）样品经采购人书面确认合格后，由采购人与成交人共同清点、拍照、封存，该封存样品作为合同履约及最终批量产品验收的实物依据。若成交人提供的样品不符合采购需求或响应文件承诺，采购人有权要求其在规定期限内整改或重做；若成交人拒绝提供样品或样品经两次整改仍不合格，采购人有权取消其成交资格，并追究其相关法律责任。
5.验收要求：验收小组以项目采购文件、采购合同及封存样品为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，成交人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）成交人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后5个工作日内进行验收。
（2）验收时成交人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、检测报告、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由成交人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，成交人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由成交人承担。
（4）如成交人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究成交人的责任，由此带来的一切责任及损失由成交人自行承担。
（5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究成交人的责任，由此带来的一切责任由成交人自行承担。
（6）项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由成交人另行承担。
（7）参照执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。

	付款方式
	1.本合同签订生效后7 个工作日内，乙方向甲方开具合同总金额30%的合规含税增值税普通货物发票；甲方收到合规发票后10个工作日内，向乙方支付合同总金额30%的预付款（最终验收后，该预付款转为甲方应付合同款的一部分）。
2.项目完成交付、安装完毕，五金锁具等调试正常并交付使用，经甲方最终验收合格后，乙方向甲方开具剩余合同款（合同总金额的70%）的合规含税增值税普通货物发票；甲方收到合规发票后10个工作日内，一次性支付剩余合同款（合同总金额扣除已支付预付款后的余额）。
注：乙方未按时提供合规发票的，甲方付款时间相应顺延。

	履约保证金
	1.合同签订之前，成交人按合同金额的2%向采购人交纳履约保证金，履约保证金在成交人按合同约定交货验收合格后，由成交人提出申请，采购人收到申请后7个工作日内无息返还。
户  名： 广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）
开户行： 广西北部湾银行南宁市民主支行
账  号： 0701012090035959
2.履约保证金退付方式、时间及条件：成交人若不能完全履行合同，履约保证金不返还；成交人若完全履行合同，货物验收合格后，成交人向采购人递交退保申请函及凭履约保证金财务凭证，采购人按规定办理无息退还手续。

	其他要求
	1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。
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6.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，竞标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则不予认定。
7.货物配置、附件清单及货物生产厂商提供的标准同属本合同组成部分，具有同等法律效力。
8.货物质量及技术要求应符合按国家、行业及生产厂家的标准。



