附件1：功能参数
第一部分 技术要求
	序号
	系统名称
	系统模块名称
	技术参数及性能配置要求
	单位
	数量
	备注

	1
	项目管理系统一期
	协同办公
（必选，处内OA流转）
	流程定义，我的发起，我的待办，流程审核，流程统计。
	套
	1
	

	
	
	前期管理
（立项+报批报建）
	项目立项（项目信息登记、项目建议书、项目可研报告）+报批报建（各类政府报批报建）+前期文档归档
	套
	1
	

	
	
	设计管理
	设计的全过程管理（设计任务、设计招标、设计图纸的审核和成果交付...归档）
	套
	1
	

	
	
	招标采购
（勘察+设计+监理+建设+服务）
	招标采购申请+招标结果登记...归档
	套
	1
	

	
	
	合同管理
	合同登记维护+合同变更(以现场的“签证洽商"为依据)+合同事务(暂停、终止、作废)
	套
	1
	

	
	
	现场/实施（进度管理、监理日志、质量管理、安全管理、变更管理）
	变更管理(设计变更单、项目联系单、签证洽商单);监理日志；进度管理、监理日志；质量管理；安全管理(业主、设计、监理、施工多方应用、联合操作）
	套
	1
	

	
	
	支付管理
（预付、进度、验收、质保）
	预付款、进度款、结算款、质保金等款项的支付管理
	套
	1
	

	
	
	竣工验收
	各类验收表格登记--归档(多方应用录入)+验收文档
	套
	1
	

	
	
	完工结算
	合同完工结算(对整个项目发生的签证洽商单，没有计入合同变更的，最后完整提交合同变更。)，后面就是决算审核。
	套
	1
	

	
	
	资产移交
	资产登记申请和资产入库登记
	套
	1
	

	
	
	文档管理（项目全过程附件文档归档，档案库和档案借阅和查询管理）
	文档档案(按照目录归档、维护、借还、权限和检索)
	套
	1
	

	
	
	手机移动办公（企业微信）
	OA审批(移动审批)+远程办公(多方应用，现场录入)+考勤
	套
	1
	

	
	
	超融合计算服务器
	一、超融合计算服务器硬件要求
▲1.CPU:配置≥2颗X86 (2.2GHz/24核)处理器，单颗CPU48线程；
▲2.内存：配置≥256GB DDR5 内存，最大支持≥24根内存插槽；
3.硬盘：提供≥12个硬盘槽位，本次配置≥2块480GB SSD硬盘做系统盘，配置≥2块3.2TB  NVME SSD做缓存盘，提供≥6块18TB HDD硬盘做数据盘；
4.Raid卡：配置≥1块12Gb 2端口Raid卡，支持RAID0/1/5/6/10；
5.网卡：配置≥4端口万兆光接口（含万兆多模光模块），配置4个千兆电接口；
6.PCI I/O插槽：提供≥10个PCIE4.0速率插槽；
7.GPU卡：最大支持≥4张双宽GPU卡或≥11张单宽GPU卡；
8.电源风扇：配置2个白金级电源模块和4个可拔插散热风扇，单电源功率≥1200W；
9.接口：提供≥3个USB3.0接口；标配1个VGA；支持后部独立的管理端口；标配1个串口；
10.3D温度展示：支持3D温度海洋形式展示各组件温度传感器的分布图，可让用户直观感知服务器整体温感状态；
11.质保：提供≥3年服务器硬件质保及软件升级服务。
二、超融合平台要求
▲1.提供≥2颗超融合管理平台、≥2颗存储虚拟化功能授权，提供≥2颗计算虚拟化功能授权，提供3年软件远程技术支持服务；与现网H3C UIS兼容，可实现查询虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息；
2.设备自动发现：新上线设备可基于链路层协议与管理节点交互，被管理节点自动发现，然后配置IP地址以及主机名等信息；IP地址自动分配，为发现的设备分配IP地址；
3.拓扑管理：支持对整个平台实现网络拓扑管理，支持在网络拓扑页面查看当前网络配置、增删虚拟交换机、增删虚拟网卡、增删虚拟防火墙、操作虚拟机、防火墙关联虚拟机网卡；
4.节点选择：可以指定主机角色为存储型、计算型、超融合型，同一个集群内三种类型主机可以任意组合，满足用户各种应用场景，并更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容；
5.虚拟机操作：支持创建、删除、克隆虚拟机，支持虚拟机快照、性能监控、虚拟机的KVM；
6.支持纠删码特性，支持3+1或4+2的纠删码保护；
7.支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态；
8.硬盘寿命检测：支持实时展示SSD固态硬盘寿命信息，以百分比展示SSD固态硬盘剩余寿命，提醒用户及时更换硬盘，保证客户业务的可连续性；
9.应用监控：支持从超融合管理平台扩展应用监控服务组件，应用监控服务基于预置的监控模板，提供应用的实时监控告警管理服务能力，包括操作系统（Windows、CentOS、RHEL、Ubuntu、SUSE、AIX和HP-UX），数据库（MySQL、Oracle、达梦MPP、Redis和MongoDB），中间件（Tomcat、Apache、Weblogic、RabbitMQ、WebSphere），Url、Ping站点和Kubernetes的应用监控；
10.支持虚拟机磁盘残留数据安全擦除：杜绝虚拟机销毁后的物理磁盘残留导致的敏感数据泄露；虚拟机内存残留数据安全擦除：杜绝虚拟机关闭/销毁后的机器内存残留导致的敏感数据泄露；
11.服务器利旧：支持利旧服务器，主机发现后通过将旧服务器用作计算节点加入到集群中，能够共享超融合集群的存储资源；
12.支持厚/精简配置；厚配置根据业务需求分配固定的物理存储空间、精简配置根据应用实际写需要时才分配相应的物理存储空间、块存储支持快照功能，可支持创建可写快照；
13.支持多种块存储协议，包括iscsi，RBD块存储协议，支持卷拷贝，支持卷一致组；
14 支持按需分配实际物理磁盘空间，最大限度提升存储空间利用率，是解决存储超配供给需求的最有效方式；
15.支持故障域和保护域设置，故障域为机柜时，能够实现整机柜故障，数据不丢失，业务不中断；
16.支持IO读写SSD Cache功能，提升存储性能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失；
★17.支持应用HA高可靠功能，可以增加应用监控的策略，通过自动重启虚拟机或者自定义命令行等操作提供应用的可靠性；提供功能截图或者第三方测试报告截图证明；
18.支持通过B/S管理界面对存储基础架构进行集中的配置，如存储资源池、集群、集群节点、磁盘等资源进行合理的划分和配置。
	台
	2
	参考品牌：新华三、超聚变、联想

	2
	智能餐饮管理系统
	AI智能结算体
	(1)利用AI图像视觉识别技术，自动完成菜品识别和计价，全程无需人工介入，实现无感结算；
(2)识别算法支持菜品识别、单品数量识别、餐盘识别三种模式，不受餐盘种类且无须芯片置入；
(3)（选配）支持菜品餐盘混合识别；
(4)（选配）支持本地化菜品识别、餐盘识别；
(5)菜品识别速度不大于1s，且识别率不低于99.6%。餐盘叠加时仍可精准识别，餐盘和托盘颜色相近也可以准确识别；
(6)重新识别功能：当识别有误时，提供重新识别的操作功能；
(7)（选配）支持动态菜品识别，未结算前可直接加菜换菜，系统自动触发再次进行识别并计价，中途无需干预操作；
(8)（选配）支持就餐人员菜品未放在托盘上进行识别；
(9)支持人脸识别、支付宝、微信、刷卡等多种支付方式；
(10)支持与现有一卡通系统进行对接；
(11)（选配）支持离线人脸支付；
(12)支持菜品纠正功能，可对单个/多个菜品进行纠正操作；
(13)菜品维护功能，根据后台已维护的菜品通过日期，餐别等维度在设备上进行展示；
(14)挂单/取单功能：为便利服务商服务客户，结算时支持对订单进行挂单/取单；
(15)今日菜品维护：菜谱列表中可选择当天的供应菜品，可通过日期，餐别等维度在设备上进行展示；
(16)快速收银模式：自定义金额快速收银结算；
(17)固定收银模式：定额扣款结算；
(18)修改菜品价格：菜品价格调整；支持当餐或全时段调整；
(19)浏览式点餐模式：手动选择菜品进行收银结算；
(20)退款：对上笔订单进行退款，退款的金额原路返回；
(21)呼叫服务员：如出现操作上或系统上的问题时可以利用该功能呼叫服务员进行处置；
（22）当日营业数据查看：可查看当前设备或当前分店的经营数据，支持报表统计和导出等功能。
	套
	1
	

	
	
	电子台账
	日管控：
通过电子台账上报方式实现餐厅日管控管理，制定每日工作上报检查机制，将现有餐厅产生的所有非设备自动采集的台账数据通过平台进行人工上报，支持一键复制上报、上报图片水印管理，建立有效的食安工作监管机制。支持自定义电子台账上报规则和内容，创建相关台账上报任务，执行电子台账的上报和统计管理，未上报预提提醒。
	项
	1
	

	
	
	食堂巡检
	周排查：
通过巡检模块实现餐厅每周问题排查，制定食堂巡检的内容管理，制定食堂服务、人员工作标准，支持细化定义，对食堂检查的复杂周期、执行时间、检查对象、检查内容以及标准细节进行定义，建立食堂定期检查管理体系。可以实现食堂自检自查和突击检查巡检的任务管理。支持发布和查看检查任务、自定义检查内容，可根据检查情况，依次对每个检查项进行评分，支持对不合格检查项生成问题整改单，问题整改完成后可跟进审核复查，实现每周排查食堂工作问题情况闭环。
	项
	1
	

	
	
	智能留样柜软件
	可发起菜品留样，根据登录人身份判断用户所属部门后，可进行菜品留样，留样人选择留样部门、留样餐次后，可从菜品库添加菜品，菜品库可在系统后台自行定义，也可以直接在根据排餐计划选择留样菜品，支持输入菜品留样份数，支持对每道菜品点击称重，将留样菜品放入到留样柜秤盘上后，系统自动读取称重重量，支持累计多次称重，并自动记录在系统中。
生成留样记录后，拥有权限的留样人可在留样柜进行人脸识别，认证通过后可展示已创建留样待入柜的留样菜品，可依次将菜品放入留样冰箱中，并记录留样入柜时间。
支持在后台查看留样柜入柜视频。当达到设置的留存时间后，可通过人脸识别进行取样。可查看各个食堂部门下所有的留样记录，包括每道菜品对应的留样时间、留样状态、留存时间、结束时间、留样照片、留样重量。
支持多种条件检索留样记录。在系统后台，可实现菜品留样数据分析，展示当日留样、当前留样、今日取样等数据，可实现单品留样排行、餐次留样排行，支持按日、周、月等维度分析汇总。可查看留样明细数据，查看留样部门、留样餐次、留样人、留样菜品、留样份数、留样克数、留样点位、留样时间、结束时间、留存时间、状态等数据，支持多种条件查询展示，可导出。支持留样菜品到期提醒。
	套
	1
	

	
	
	库管小秘书
	入库数据查看：支持联动不同入库模式，在库管小秘书中跟过滤查看不同入库模式的单据数据，涵盖手动入库、拆分入库、调拨入库、出库入库、加工入库、报溢入库、其他入库；
出库数据管理：支持在库管小秘书上查看领用部门对库管商品出库单据，持查看单据明细，包括食堂领用者与采购中心仓库管理员分别对单据的电子签字及单据详细字段。包括领用人、领用时间、领用商品及批次、数量、出库仓库等；并且支持根据出库商品信息查看商品入库信息的入库批次详情。
支持在库管小秘书上查看各个仓库的当前仓库库存数据。可实时查看当前仓库每个商品的库存量，可按时间维度查看每个商品在仓库的历史操作记录，包括操作人、操作类型（入库、出库、报损、报溢、加工、拆分、调拨、消耗生产）、操作时间、数量、对应的单价、即时库存记录等。仓库中的商品按照批次维度进行管理，不同时间采购相同商品入库批次不同。可在库管小秘书上查看入库后的每个批次商品被经过加工、调拨、报损、报溢、退货、出库的操作明细记录信息。
	套
	1
	

	
	
	AI行为分析管理平台
	支持视频接入协议：rtsp协议|国标协议
支持行为分析——智能功能(任选20种加载使用)：人像抓拍/识别、区域入侵（支持行人、机动车、非机动车）、人员数量超限、区域人数统计、绊线人数统计、预置标记检测、进入区域、离开区域、越界检测；明火检测、烟雾检测、逃生通道阻塞、物品搬移、鼠患检测、犬类识别（未牵狗绳检测、违规时间遛狗、只抓拍大型犬）、裸土未覆盖、物料乱堆放、未盖垃圾桶检测、垃圾桶满溢、暴露垃圾、打包垃圾、充电枪未归位检测、灭火器遗失检测、渣土车未盖篷布检测、漏油检测、漏水检测、漏气检测、试纸变色检测、入梯检测（电瓶车）、动物入侵检测（野猪、熊类、老虎、其他）、地面积水检测、动火离人检测、客梯运货、未关灯检测、排队过长检测、煤气罐检测；未戴安全帽检测、未穿工作服检测、未穿反光衣检测、未戴口罩检测、赤膊检测、未穿厨师服检测、未戴厨师帽检测、未穿安全背带检测、未系安全绳检测、未戴护目镜检测、未戴防护手套检测、未戴防尘/防毒面具检测、长发外露检测；睡岗检测、离岗检测、吸烟检测、打电话检测、玩手机检测、跌倒检测、攀高检测、逗留检测、打架检测、人员聚集、快速移动检测、多人作业检测、手持刀棍检测、手部检测、行人逆行检测、扶梯逆行检测；机动车违停、非机动车违停、车辆未清洗检测（车辆未清洗、车辆绕行躲避清洗、车辆清洗水量不足）、园区车辆超速检测、叉车超速检测、叉车检测、卸油检测（引车入位、轮挡放置、安全操作、安全装置放置、油品接卸、卸后确认、人员值守）、车辆进出车位检测、园区出入口车辆抓拍、园区车辆拥堵检测、违规散装加油、工程车辆检测；道路施工检测、抛洒物检测、交通事故检测、车辆缓行检测、车辆驶离检测、车辆拥堵检测、起雾检测、异常停车检测、非机动车禁闯检测、占用应急车道检测、行人禁闯检测、车辆逆行检测、路面积雪检测、高速烟火、交通参数（车流量（辆/min）、平均车速（km/h）、车道时间占有率（%）、车道空间占有率（%）、车头时距（ms）、车头间距（m）、排队长度（m）、交通状态）；
支持人脸库数量：128个；人脸库总库容：10W
支持工服库数量：8个；工服库总库容：单个库容50张图片，总库容400张图片
支持报警图片存储性能：最多支持15w张告警图片（含硬盘）；报警视频存储性能：最多支持15w条告警短视频（含硬盘）
	套
	1
	

	
	
	扫码消费机
	支持现有M1、CPU卡，支持NFC卡；
支持扫码支付包括：新中新小灵龙APP、微信、支付宝、银联（支持第三方二维码支付，与一卡通系统一致）；
支持10/100兆自适应以太网通讯；
白名单数量达到100万，本机流水数量2万；
工作模式：联网模式、脱机模式
支持远程在线升级、脱机程序升级
支持一个RS232电平串口，提供标准的PTPE对接通讯协议；
支持继电器输出，包括常开、常闭以及公共端；
支持实时时钟，实现准确计时；
支持三色指示灯，分别指示不同工作状态；
支持蜂鸣器，指示交易结果；
支持100种身份限制功能，支持100种费率；
通过网关管理程序的设置，实现定额交易；
通过网关管理程序的设置，实现身份工作模式；
提供PC工具，实现自检以及协助第三方厂家的开发；
支持一个恢复出厂设置按钮；
支持WEB页面以及PC工具进行参数设置；
产品特点
采用嵌入式壳体设计，壳体小巧，便于嵌入其他设备；
与普通收款机差异：提供一个串口替代键盘和显示，方便嵌入第三方设备；
支持二维码扫码支付：与一卡通系统支持的一致；
支持定额消费模式：刷卡、扫码支付与食堂POS一致，当支付成功时，串口输出交易结果，同时继电器有输出动作；
支持身份工作模式，此模式使用卡秘钥对卡进行认证并读取卡内容，通过白名单验证IC卡的有效性，在线验证二维码的有效性，以实现门禁功能（卡有效时，继电器有输出动作，串口输出对应的卡号及其他账户信息）；
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	超融合交换机
	一、单台配置要求
▲1.业务接口：配置≥32个万兆SFP+口，≥4个40/100GE QSFP28端口；
2.管理接口：提供≥1个RJ-45 Console口和≥1个USB 接口、≥1个以太网管理口；
3.电源风扇：提供≥2个电源槽位，以及≥2个风扇槽位，配置≥2块交流电源模块，配置≥2个风扇模块。
二、 技术参数要求
1.性能：交换容量≥4.8Tbps；包转发率≥1620Mpps，若以上参数有两个值，按照最小值计算；
2.三层特性：支持RIPv1/v2，RIPng,OSPFv1/v2，OSPFv3,BGP4，BGP4+ for IPv6；
3.可靠性:支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议）、Smartlink、RSTP、MSTP、PVST，收敛恢复时间不超过50ms；
4.QOS:支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类；
5.智能管理：包括切换设备角色、网络拓扑收集、配置出接口和以太网链路全自动聚合等功能；
6.智能运维：包括升级成员设备、批量备份配置文件、一键部署VLAN、端口智能识别、资源监控和替换故障设备等功能；
7.虚拟化技术：可将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备,最大支持4台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；
8.支持融合AC功能，无需额外配置AC，有线无线一体化管理；
9.满足以上端口需求后，提供业务板扩展插槽≥2个，可扩展40/100GE QSFP28接口端口≥4个；
10.支持拓展防火墙插卡；
11.质保：提供≥3年设备软硬件免费质保。
	台
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	参考品牌：新华三、超聚变、联想

	3
	智能电控管理系统
	单相电子式电能表单片机软件
	1.计量功能
本产品可计量主副通道电能以及总电能。
2.输出功能
2.1电能表采用无源隔离型电量脉冲输出接口，脉冲输出波形为矩形波。
2.2电能表具有电量脉冲输出指示功能，脉冲指示为红色LED发光二极管。
3. 485通讯功能
可使用PC机通过485通讯的方式对电能表进行参数设置、抄收当前电量、设置恶性负载参数及负荷参数等集抄集控功能（波特率1200bps）。
4.双回路控制功能
可使用485方式对主副通道（插座通道和照明通道）分别进行控制，实现管理部门对电表不同通道的分开管理控制功能。
5.预付费功能
可使用485方式对电表设置是否启用预付费方式。设置为预付费方式的电表，可通过485进行购电操作。
6.恶性负载检测功能
可使用485方式对电表设置是否启用恶性负载检测功能及相关恶性负荷门限值。设置了恶性负载检测功能启用的电表，可按照设定的门限值检测用户恶性负载电器使用状态，限制恶性电器使用。
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	智能平台配套定制开发
	满足学校现有多校区智能平台及硬件配套接入纯定制开发
	套
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	智能电控终端
	1、▲执行标准：GB/T 17215.211-2021 电测量（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备
GB/T 17215.321-2021 电测量设备（交流） 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（A级、B级、C级、D级和E级）
2、准确度等级：B级；
3、通讯协议：DL/T 645-1997；
4、▲电流规格：220V  0.2-0.5（40）A；
5、工作电压：80%Unom -- 110%Unom
6、工作环境：工作温度：规定工作温度范围为－25℃～＋60℃
工作极限温度范围为－40℃～＋70℃
相对湿度：≤95%（无凝露）
7、▲ 功耗：有功功耗≤0.25W 
8、▲计量回路 ：一进二出
9、▲防尘试验：试验等级达到 IP5X(提供防尘第三方检验或试验报告）。
10、▲防水试验：试验防水等级达到 IPX4 (提供防尘第三方检验或试验报告）。
11、▲温度限值及耐热：电能表端子金属部分的温度不超过 90℃（提供第三方检验或试验报告）
12、▲耐受长期过电压：电能表耐受 1.9Unom 的最大耐受电压4h 能够正常工作且试验后无损坏（提供第三方检验或试验报告）。
 13、远程预付费和本地预付费：电能表应同时具备远程预付费和本地预付费功能，两种模式可以根据管理需要随时转换。
电表在预付费模式时，控制由电表本身实现，网络不通情况下欠费不影响电表断电。电表内自动结算计费、扣费，用户预存电费、无费断电。
14、计量与计费功能：电能表具有正向、反向计量，其中反向电量计入正向电量。
15、通讯接口：参与投标的电表须具备RS485通讯接口
16、充值功能：（1 系统须同时具备人工充值和自助充值两种模式。
（2 人工充值模式：管理员在管理电脑上选中要充值的寝室，输入相应金额，可对单个或多个宿舍进行充值；也可以批量充值，将已缴费宿舍及金额编辑成XLS文档，导入该文档进行批量充值。适用于现金交费充值。
（3 自助充值模式：学生通过校园一卡通系统的圈存机及微信进行自助缴费，缴费成功后系统自动实时地将一卡通内的金额或银行账户金额自动结转到公寓用电系统中，并自动实时地存入相应的电表账户中。
（4 收费金额或补助金额存入账号和电表冲正余额后，系统自动打开电闸。并能打印收费单据。
17、退费功能：当学生毕业时或者整体搬迁时，如电表内仍有余额，可以将预缴金额（非补助金额）退还学生，然后将电表余额自动“归零”
18、换表功能：当某一个电表发生故障需要更换时，可配合系统实现换表功能，记录旧表底数和新表底数并自动结算旧表数据和费用。
19、远程监控与通断电：能远程实时监测各设备的运行状况， 远程控制通断电，可通过电脑下发命令对某一个或某一些房间进行通断电控制。
20、恶性负载限制：电能表可自动识别恶性负载，系统可成批地对全部或部分电表进行设置，也可单独地对个别电表进行设置。
该功能自动识别电表负载中的恶性负载，每次恶性负载跳闸后，在一定时间后自动合闸（可设置1-99分钟），每天超过一定次数后不再自动合闸（次数可设置），须由计算机远程控制合闸或次日零时自动合闸。
21、总功率限制：电能表可实现总功率限制，系统可成批地对全部或部分电表进行设置，也可单独地对个别电表进行设置。
当表内负荷超过设定的最大功率阀值时，电表自动跳闸，在一定时间后自动合闸（可设置1-99分钟）。
22、保电功能：电表应具有保电功能，当保电功能启用后，无论何种情况下电表都不会跳闸断电，供特殊管理情况下使用。
23、▲为保证学校今后智慧后勤的统一管理，本次采购的设备须与学校现有一卡通系统平台（厂家：新中新，型号：V4.0）兼容，对接所涉及的费用由供应商承担，由供应商自行与一卡通厂家沟通。需投标人提供对上述内容作出的兼容性承诺书，验收时要求提供对接的证明。  
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	实名制认证系统
	一、宽带业务支撑管理系统
▲1.支持信创操作系统和数据库，提供软件著作权证书，证书名称应能体现“宽带业务支撑管理”或“宽带运营管理”等核心功能，认证系统内支持管理用户数≥70000； 
2.为方便移动终端使用，要求厂商提供移动终端客户端供用户选用，客户端须具备 Wi-Fi 接入连接、认证上网、故障报修、蓝牙开门锁、自助服务等功能，认证 APP 客户端需符合教育移动互联网应用程序备案管理。同时符合信息系统安全等级保护管理办法。
3.支持哑终端MAC批量管理，哑终端绑定授权人，配置哑终端无感知认证，可查看哑终端在线状态；老师账号可自助导入本人管理的哑终端设备：可在管理页面上由教工上网账号导入哑终端EXCEL文件，教工只能查看自己管理的设备，超级管理员可以管理所有设备；
4.支持多运营商账号开通配置，支持账号域名后缀自定义，可勾选多个上网套餐提供用户自选开通，支持接入设备按厂家自定义Radius私有属性：可在管理页面上添加RADIUS私有属性功能，支持华为、中兴、华三、RouterOS、motorola、优科、锐捷、傲天、juniper、REDBaCK、爱立信、Aruba、思科、meru、信锐、汉明、环创、迪普、Panabit、阿尔卡特、极进网络、CASA等厂家标准属性及私有属性下发；
5.支持根据VLAN、用户IP、设备IP、设备端口、用户MAC等定义白名单、黑名单、无线区域，支持黑白名单功能，白名单上网不计费，黑名单不允许认证，白名单上网终端数不计入帐号正常的终端控制数；
6.支持无感知认证，并可自定无感知上网的时间，超过指定时间需重新认证；
7.支持账号开户，账号缴费/续费自动分配运营商PPPoE账号;支持同一账号指定手机和PC同时登录数量；支持根据账号配置共享控制;支持自定义时段，时段可分为免费时段，准入时段，时段带宽等，并可根据IP地址段，VLAN等定义时段生效区域；
8.支持账号自注册，可设置学号和工号作为主账号，支持审核开户，缴费开户，上传电脑/手机端注册指引，可勾选多个上网套餐提供用户自选，注册字段自定义配置，短信/邮件发送开户通知; 
9.支持访客自注册配置，包括访客账号有效时长，访客二维码有效时间，开户量限制，录入字段自定义配置;
10.支持固定账号、短信认证、微信认证、微信+手机捆绑认证等多种认证方式；
11.支持区域自定义，不同套餐的账号在不同区域可自定义不同的上网权限，如学生在宿舍区域可以打游戏，在教学区域不允许；支持运营商报错信息Portal页面中文转移展示，支持在线用户，上网清单，认证日志等显示账号上网的区域，支持在线记录展示（WEB认证、PPPoE认证、无感知认证等）认证方式；支持强制下线、禁止认证、网管停用进行共享控制；支持实时通过微信公众号向用户推送上、下线，强制下线等消息。
二、认证页面管理系统
▲12.支持信创操作系统和数据库；支持旁路部署，支持虚拟机部署，系统必须基于标准PORTAL1.0、PORTAL2.0协议规范，支持Wispr协议，至少支持两种数据；
13.支持Portal开通账号，可选择注册开通，登录开通，多运营商开通等方式，注册开通支持审核开通和缴费开通；
14.支持第三方认证，支持SSO，身份源等平台通过Http Api协议对接校验登录；
15.支持Portal页面可配置忘记密码，修改密码，信息补录，清除MAC功能，支持Portal页面可定义自助管理，网络报修，统一身份认证等自定义url跳
16.支持Portal设置三层无感知认证，可配置DHCP服务地址，通过三层网络进行MAC发起无感知认证
17.支持按照不同的SSID/NASIP/VLAN/IP地址段及NASID+SSID/VLAN/IP组合方式精准推送Portal页面，支持无感知认证模式下，推送web页面通知，用户在页面确认后不再推送同一广告内容；
18.支持Portal页面绑定问卷调查功能，实现问卷调查后优惠措施支持一份问卷多个问题调查，一个问题多个选项，并支持单选和多选；
19.支持用户自助操作实现开户、密码修改、充值、清单查询、运营商账号密码绑定、预约变更套餐组等功能；支持微信、支付宝、通联、移动云支付、卡充值、一卡通充值、富友支付、E家支付等在线缴。
三、用户接入服务管理系统
▲20.支持性能：2U可上架，SFP+万兆光口≥8个，千兆电口≥6个，带宽处理能力≥30Gbps，每秒新建连接数≥70万,会话数≥800万，并发终端数≥20000；支持信创操作系统和数据库，提供软件著作权证书，证书名称应能体现“用户接入服务”等核心功能；
21.支持NFV技术体系，实现设备硬件标准化和通用化支持但不限于在通用X86服务器下完成部署，支持所有功能全WEB管理配置；
22.支持标准radius协议，支持web，pppoe认证;支持桥接和路由部署模式，支持一键免认证和一键取消免认证；
23.支持L2TP和GRE隧道接入，并能进行用户限速和分流，支持大二层同时支持supervlan接入，实现多vlan同网关；
24.支持Vlan透传，并可以定义是否认证后才透传
25.支持NAT功能，能指定源IP转换成指定的目的IP，能过滤某个源IP不做NAT，能指定NAT地址池中的某个IP只用于DNAT而不用于SNAT；支持按账号和应用进行分流，自定义路由策略优先组；
26.支持Web Portal认证转PPPoE认证模式，内网认证为Web Portal认证，向上为PPPoE认证，即代拨模式，支持代拨模式下用户每次拨号生成的虚拟mac值固定不变；
27.支持每周内按天任意设置用户可上网时段，支持相同账号不同终端共享带宽，各终端带宽总和不高于套餐带宽上；支持域名黑/白名单，IPv4/IPv6黑/白名单，端口黑/白名单；
28.支持IPv4/IPv6静态路由、策略路由；策略路由支持PPPoE多线路群组，每个线路可根据线路带宽和会话数智能选路负载，支持自定义IP组，域名组，自带移动电信联通等多家运营商IP库，可根据运营商IP库、IP组、域名组进行路由策略定义。
29.提供硬件软件三年免费质保。
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第二部分 商务要求
	▲售后服务要求
	一、货物质量承诺
供应商保证提供的全部货物（含更换零配件）为全新、完整、未使用过的正品；所有货物质保期为3年，自项目最终验收合格之日起计算，严格执行国家产品“三包”规定。
二、质保与运维服务（3 年，与质保期同步）
1.质保期内，正常使用下出现故障，供应商无偿上门维修、免费更换故障零部件，保障系统稳定运行；质保期外提供终身技术支持，仅收取配件成本费。
2.3年免费运维服务期内：①项目交付后提供不少于3个月现场驻场服务，驻场人员每日在岗不少于6小时；其余驻场服务与质保期联动；采购人将考核驻场时长，驻场不达标不予通过项目验收。②常态化安排1名运维人员按需驻场，按采购人要求开展例行维护与系统故障处置。
3.供应商在国内设有专业售后服务机构及专职工程师，全程负责设备安装、调试、培训、验收与维修工作。
三、供货、安装、培训与资料交付
1. 供应商承担全部运输费用，免费送货上门，由技术人员现场完成安装、调试、技术指导；在使用地免费培训操作人员，使其熟练掌握设备操作与日常维护。
2. 设备性能达标后，供需双方共同签字现场验收。验收合格后 3 个日历日内，供应商须完整移交全部技术资料并存档备案，资料包含：布局图、走线图、合格证、使用说明书、服务手册、技术参数清单、部件型号清单等全套文件。
四、故障维修响应机制
1.设立7×24小时维修专线：接到报修后0.5小时内响应，2小时内抵达现场，4小时内排除故障；夜间故障同等执行上门服务，同时提供24小时线上远程运维。
2.免费更换缺陷货物及零部件，确保12小时内恢复系统正常运行；若无法及时修复，须第一时间出具应急处置方案。
五、现场管理与安全责任
1.供应商须遵守采购人管理制度，服从现场管理，文明施工、保持场地整洁；安装完工后及时清理现场，落实安全防护措施。
2.若因供应商违规操作造成采购人人身、财产损失，由其全额承担赔偿责任；合同履约期间，供应商人员发生的一切人身伤亡事故，全部由供应商自行承担法律责任与经济赔偿。

	▲交付时间及地点
	▲1、交付时间：自合同签订之日起60日历日内建设完成并交付使用。
▲2、交付地点：南宁市广西中医药大学指定地点。
3、验收：以双方签定的合同条件为准，逐项进行最终验收。
▲4、采购人项目验收如需聘请第三方参与共同验收的，成交人须承担全部验收费用。

	▲报价要求
	1.报价包括但不限于货物(软件及硬件)价款，备件、专用工具、安装、调试、检]验、系统对接、系统升级、技术支持、技术培训及技术资料和包装、运输、税费等全部费用。
2.对于采购需求中无法预估具体数量的项目(如电源线等)，供应商须按实际需求提供，费用已包含在报价中，实行包干制，不得额外增加任何费用。

	▲付款条件
	1、付款方式：
（1）合同生效后，成交供应商按合同约定的时间要求在指定地点完成本项目软件、硬件安装部署，由采购人组织验收，达到验收标准签署验收报告，成交供应商向采购人开具税率为13%的增值税专用发票。采购人在收到成交供应商开具的正确无误的增值税专用发票及完整付款材料后向成交供应商支付合同金额的97%，剩余部分款项为本项目尾款。
（2）尾款：占本合同总价款的3%，成交供应商在质保期内提供质保服务，质保期满且采购人、使用方无异议的前提下成交供应商向采购人出具请款函，采购人在收到请款函后向成交供应商支付剩余款项。
2、发票：成交供应商须在要求采购人支付每期合同款时，在接到采购人开具发票通知后，向采购人开具本次付款金额对应的增值税专用发票。成交供应商如为一般纳税人，应向采购人开具增值税专用发票；如为小规模纳税人，须要求税务局代开增值税专用发票。成交供应商须在增值税专用发票开具后 10 个自然日（原则上不超过20个自然日）内，将增值税专用发票提交至采购人。

	硬件产品包装及验收
	1、硬件产品包装
（1）供应商提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标 准、包装方式进行包装。
（2）供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防 破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。
（3）货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。
2、硬件产品验收
（1）对供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书及各项功能符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
（2）供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物提交。供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
（3）供应商需负责安装、调试（测试），并培训使用操作人员，直到硬件设备运行符合技术要求，方可验收。
（4）组织验收，供应商必须到场配合，验收合格后三方签署验收合格凭证。

	说明
	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。

	▲接入要求
	供应商需负责学校原有电表的统一接入电控管理系统（不限于设备更换、改造、设备对接等），包括但不限于实现同一界面管理、数据库管理、设备接入管理；因此产生的费用由供应商自行承担。

	▲其他要求
	1． 部署环境 系统软件服务器采用学校提供的虚拟机，依托已开通域名访问。
2． 智慧校园及门户集成对接要求 系统数据须符合学校统一数据标准，完成与学校智慧校园平台的数据集成、身份认证对接，同时集成学校企业微信、一卡通等移动门户；原则上不允许单独部署APP，所有移动端功能统一集成至已有的企业微信或一卡通等移动门户。认证对接完成后，不得保留系统独立登录页面、独立登录方式。 项目实施前，供应商须与学校网络与信息技术中心沟通对接细节，形成对接方案，经该中心确认认可后方可实施；项目验收环节须先由网络与信息技术中心对接验证，验证合格方可进入后续验收流程。系统须按学校要求免费开放业务接口，配合第三方系统开展功能集成、深度业务对接；如需深度二次开发，开发费用另行与学校协商确定，供应商须提供3份同类开发合同供学校参考，并根据甲方实际使用场景完成个性化适应性二次开发，直至验收通过。
3． 信息编码与数据中台标准 系统信息编码须遵循国家、行业、省部级及学校既定信息编码标准，保障编码统一、唯一；数据共享交换接入严格执行学校数据中台集成标准。
4． 网络安全与等级保护（二级）要求 系统安全满足网络安全等级保护二级标准，数据安全符合等保密码要求、《网络安全法》《数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规。供应商负责完成等保二级全流程工作：协助系统定级、编制备案材料并报送属地网安部门审核，取得备案号/备案证明；配合开展等保测评、落实测评整改，取得符合公安要求的等级保护测评报告。系统上线前，供应商须委托具备公安、网信认可资质的第三方机构开展安全扫描、渗透测试并出具评估报告，对安全隐患限期整改，复测通过后方可上线，全部相关费用由供应商承担。 产品生命周期内，系统出现安全漏洞、安全隐患，供应商须无条件及时修复漏洞、安全加固，并配合学校核验；软件服务期内如爆出重大安全漏洞，供应商须第一时间修补；超出服务期的，供应商仍有义务提醒、协助学校处置漏洞。系统在数据存储、处理、全流程交换中做好防护，保障数据完整、保密、可用，严防数据泄露与非法访问。
5． 数据归属、技术文档及版权要求 系统全部业务数据所有权归属学校。供应商须免费向学校提供数据字典、数据库表结构、部署配置文件、操作手册等全套技术资料。 版权要求：定制开发软件，供应商协助学校办理软件著作权登记并取得证书；成品软件，投标阶段须提供对应软件著作权证书及销售许可材料。

	知识产权及产权担保
	（1）除成品软件，二次开发取得的成果的所有权归采购单位所有，成交供应商在开发过程中所完成的各种文件、电子文档以及其他相关资料和文件，其所有权和知识产权均归采购单位所有，未经许可，成交供应商不得以任何形式转让或提供第三方。定制软件必须向采购人无条件提供软件系统及数据、开发取得的成果等技术资料。
（2）对于采购人提供给供应商的资料及文件，采购人享有知识产权，供应商必须履行保密及保护采购人知识产权责任。
（3）在实施过程中如果有合作开发产生的专利技术等知识产权成果，则归属双方共有，供应商未经采购人同意，不得以任何名义进行任何形式的成果转化，对外合作，签订合同等。

	产品资料说明文件
	[bookmark: _GoBack]供应商提供设备生产厂家编写的、完整的、中文版的含有具体性能参数描述文件、公开发行的产品彩页或有关技术说明书（可以是生产厂家网页下载 的PDF或HTML文件），以供验收时核对。当响应文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
供应商必须应对照谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的采购项目技术规格、技术参数及要求，在技术响应、偏离情况说明表中逐条说明所提供货物和服务已对谈判文件的技术要求做出了实质性的响应，并如实申明与技术要求条文的响应和偏离情况。

	采购标的验收标准
	1、按现行强制执行的国家、行业、地方标准。
2、合同履行过程中，采购人按照本项目合同及谈判文件、成交供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由成交供应商承担，竞标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由成交供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，成交供应商不按要求整改或拒不整改的，给采购单位造成的损失等费用由成交供应商承担。如不符合采购文件项目需要及技术需求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究成交供应商的责任，由此带来的一切损失由成交供应商自行承担。
3.所有采购标的均按采购文件的服务内容和成交供应商所提供响应文件中的承诺函、偏离表等响应的内容进行验收。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。

	保密要求
	成交供应商必须遵守国家及采购人有关保密规章制度，采取必要的措施，履行相应的保密职责，任何情况下不能非法下载、留存、持有、使用、传播任何本项目实施期间接触到的信息，以保证相关材料不被泄露。
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附件2：报价表
	一、项目管理系统一期

	序号
	系统模块名称
	功能参数
	数量及单位
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	小计：大写：         小写（￥           ）

	二、智能餐饮管理系统（二期）

	序号
	系统模块名称
	功能参数
	数量及单位
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	小计：大写：         小写（￥           ）

	三、明秀校区智能电控管理系统

	序号
	系统模块名称
	功能参数
	数量及单位
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	小计：大写：         小写（￥           ）

	合计总价：大写：         小写（￥           ）


公司名称（盖章）：
联系人姓名：               联系人电话：           联系人邮箱：
日期： 

附件3：功能参数偏离表
	项号
	服务名称
	技术需求
	实际响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	



供应商应根据自身情况，在功能参数偏离表中详细列明实际响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

公司名称（盖章）：
联系人姓名：
联系人电话：
联系人邮箱：
日期： 









附件4： 
参与调查供应商的基本信息

	供应商名称
	
	成立日期
	

	企业统一社会信用代码
	

	注册资本
	
	企业类型
	

	批准登记机关
	
	企业属性
	大/中/小/微型企业

	法定代表人
	
	营业期限
	

	主营业务
	

	地  址
	

	电  话
	
	传  真
	

	邮  箱
	
	邮  编
	

	联系人
	
	联系方式
	




公司名称（盖章）：
联系人姓名：
联系人电话：
联系人邮箱：
日期： 



附件5：
需求调查回复函


广西中医药大学：
根据贵单位发布的“广西中医药大学智慧后勤管理平台（二期）项目需求市场调研公告”，我公司符合公告规定的资格条件，经我公司研究决定，我公司愿意参与该项目的需求调查，我公司承诺在本次调查中无其他不符合法律法规的行为。

附：公司《营业执照》及相关资质证书复印件





公司名称（盖章）：
联系人姓名：
联系人电话：
联系人邮箱：
日期： 




