     附件

广西中医药大学2026年公共卫生实验教学中心实验室设备采购项目需求征集明细表

	序号
	采购内容
	参考品牌
	主要技术参数及性能（配置）要求
	计量

单位
	数量
	单价

（万元）
	小计

（万元）

	1
	台式电脑1
	戴尔/联想/惠普或其他品牌
	用于教师、学生智能云终端
▲1.处理器：性能参数不低于以下要求：处理器须集成独立NPU单元和核显，最高睿频≥5.5GHz，三级缓存≥30MB，Cinebench R23单核≥2000分且多核≥34000分，须为全新原厂正品并支持官方可查保修；
▲2.主板：≥Intel B860系列或Z890及以上芯片组，主板具备≥2个内存槽位便于扩展；BIOS：可以切换简体中文模式； 
▲3.内存：≥32G（2*16G） DDR5 ≥6000MHz；
▲4.显卡：显存容量≥12GB，显存带宽≥360GB/s，GPU核心单精度浮点算力≥12.7 TFLOPS，具备≥3584个流处理器核心，须为全新原厂正品并支持官方可查保修；
5.声卡：集成声卡；
▲6.硬盘：≥512G SSD M.2 2280固态硬盘(PCIE 4.0)，支持双硬盘扩展，主板上M.2硬盘接口应支持PCIE 4.0，投标时须标明硬盘品牌型号与MTBF/耐用等级（DWPD或同等指标）；
7.网卡：集成千兆网卡；
8.扩展槽：配置≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1槽位；
9.键盘、鼠标：防水键盘、鼠标；
10.接口：配置≥6个USB接口(其中至少2个USB 3.2G2接口、2个USB 3.2G1接口、1个USB3.2G1 type C接口)、支持HDMI、DP2种数据接口；
▲11.散热：CPU散热器为四铜管及以上风冷散热器，内置≥2个散热风扇；
12.机箱：立式机箱尺寸＞10L，支持开关电源键设计；
▲13.电源：≥550W电源或以上，电源可在110V-265V范围内工作；
▲14.显示器：
1）尺寸：≥23.8英寸液晶显示器，支持背挂；
2）分辨率:≥2560*1440；
3）显示参数细节：VA面板低蓝光、刷新率≥60HZ、亮度：≥290cd/㎡、响应时间≤5ms、对比度≥3000:1；色域≥72%NTSC；
4）可视角度：左右/垂直可视角度≥178°/178°；
5）显示接口：提供HDMI + DP接口，原厂HDMI 线缆1条，支持VESA标准安装孔；
6）显示功能：支持DC直流调光无频闪。
▲15.提供与显示器尺寸相同的防窥膜隔离板：
1）材质：采用防蓝光防窥膜亚克力隔离板；
2）透光率≥45%±5%；
3)蓝光阻隔率≥40%±10%；
4)紫外线阻隔率≥40%±5%；
5)HC表面硬度≥2H；
▲16.投标时须提供产品节能认证证书；
▲17.整机服务要求：提供原厂三年主要硬件和软件质保、原厂厂家上门服务，供应商服务响应要求如下：
1)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
2)供应商提供7*24h技术响应服务，出现故障时3个工作日内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的替代解决方案，免费提供同档次性能周转设备或更换设备；
3)服务周期内免费提供产品的维修、换件和升级服务；
4)供应商保障产品主要部件，提供≥3年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。
▲18.搭载操作系统：预装不少于一个正版Windows10/11系统（专业版、神州网信政府版等），或兼容此电脑硬件的国产操作系统，支持服务器授权式连接自动激活；
▲19.搭载商业网络安全杀毒软件：
1）兼容Windows 10/11或国产操作系统，且需兼容设备搭载的正版操作系统；
2）具备勒索病毒防御与行为监控自动阻断能力，并能深度扫描清除木马、后门、Rootkit、间谍软件，同时支持关键文件夹防篡改、内存扫描发现文件攻击；
3）授权年限≥6年，如授权中心需本地化部署，须提供工程师协助。
▲20.包含云桌面授权，为方便维护管理，应与教学管理软件为同一品牌，功能实现及性能指标上不得低于以下要求并保障在实际教学场景中稳定、流畅运行：
1）管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码等多种登录方式；管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息；系统下发支持BT和广播两种模式，广播支持跨VLAN环境且无需第三方软硬件设备，以提升系统下发效率；
2）支持多校区、多机房的分级分权管理，支持逻辑区域划分与切换，便于大规模统一管理； 
3）支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像，提升系统下发效率；
4）系统下发支持分盘下发，可同时下发系统盘和数据盘数据，也可独立分发系统盘数据；
5）平台支持下发windows和linux系统，能够手动选择配置好的windows和linux模板，支持在下发过程中自动配置终端计算机名、IP地址等网络参数，支持灵活配置系统盘与数据盘的还原策略（不还原/每次还原/定时还原），支持自动更新桌面；
6）支持桌面还原属性修改，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求；
7）支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量；
8）支持模板更新点管理，可默认保留不少于三个时间点的更新进度，可对更新点进行合并、删除，减少资源占用；
9）可通过管理平台上传系统镜像、应用及补丁包，并可进行分类管理，便于在web平台进行模板制作和更新时随时调用本地文件；
10）单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除； 
11）不限定终端类型，支持各种品牌PC，兼容PC机等异构设备的统一管理，一个桌面模板自动适配所有异构设备；
12）要求原厂质保三年及以上、原厂厂家上门服务，质保期内：每年上门服务不少于2次，免费升级版本，质保期结束时为该品牌最新发布的稳定版本并永久性授权使用；
13）为保证产品兼容性、便于维护与管理，可跨平台兼容教学管理软件，投标时提供与教学管理软件兼容性证明文件或官网截图证明，并在交货时提供相关软件的软件著作权扫描件。
	套
	177
	
	

	2
	台式电脑2
	戴尔/联想/惠普或其他品牌
	用于教师、学生智能云终端
▲1.处理器：性能参数不低于以下要求：处理器须集成独立NPU单元和核显，最高睿频≥5.2GHz、三级缓存≥24MB、Cinebench R23单核≥2000分且多核≥24000分，须为全新原厂正品并支持官方可查保修；
▲2.主板：≥Intel B860系列或Z890及以上芯片组，主板具备≥2个内存槽位便于扩展；BIOS：可以切换简体中文模式；
▲3.内存：≥16G（1*16G） DDR5 ≥6000MHz；
▲4.显卡：显存容量≥12GB，显存带宽≥360GB/s，GPU核心单精度浮点算力≥12.7 TFLOPS，具备≥3584个流处理器核心，须为全新原厂正品并支持官方可查保修；
5.声卡：集成声卡；
▲6.硬盘：≥512G SSD M.2 2280固态硬盘(PCIE 4.0)，支持双硬盘扩展，主板上M.2硬盘接口应支持PCIE 4.0，投标时须标明硬盘品牌型号与MTBF/耐用等级（DWPD或同等指标）；
7.网卡：集成千兆网卡；
8.扩展槽：配置≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1槽位； 
9.键盘、鼠标：防水键盘、鼠标；
10.接口：配置≥6个USB接口(其中至少2个USB 3.2G2接口、2个USB 3.2G1接口、1个USB3.2G1 type C接口 )、支持HDMI、DP2种数据接口； 
▲11.散热：CPU散热器为四铜管及以上风冷散热器，内置≥2个散热风扇；
12.机箱：立式机箱尺寸＞10L，支持开关电源键设计；
▲13.电源：≥550W电源或以上，电源可在110V-265V范围内工作；
▲14.显示器：
1）尺寸：≥23.8英寸液晶显示器，支持背挂；
2）分辨率:≥2560*1440；
3）显示参数细节：VA面板低蓝光、刷新率≥60HZ、亮度：≥290cd/m²、响应时间≤5ms、对比度≥3000:1；色域≥72%NTSC；
4）可视角度：左右/垂直可视角度≥178°/178°；
5）显示接口：提供HDMI + DP接口，原厂HDMI 线缆1条，支持VESA标准安装孔；
6）显示功能：支持DC直流调光无频闪；
▲15.提供与显示器尺寸相同的防窥膜隔离板：
1）材质：采用防蓝光防窥膜亚克力隔离板；
2）透光率≥45%±5%；
3)蓝光阻隔率≥40%±10%；
4)紫外线阻隔率≥40%±5%；
5)HC表面硬度≥2H；
▲16.投标时须提供产品节能认证证书；
▲17.整机服务要求：提供原厂三年主要硬件和软件质保、原厂厂家上门服务，供应商服务响应要求如下：
1)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
2)供应商提供7*24h技术响应服务，出现故障时3个工作日内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的替代解决方案，免费提供同档次性能周转设备或更换设备；
3)服务周期内免费提供产品的维修、换件和升级服务；
4)供应商保障产品主要部件，提供≥3年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。
▲18.搭载操作系统：预装不少于一个正版Windows10/11系统（专业版、神州网信政府版等），或者兼容此电脑硬件的国产操作系统，支持服务器授权式连接自动激活；
▲19.搭载商业网络安全杀毒软件：
1）兼容Windows 10/11或国产操作系统，且须兼容设备搭载的正版操作系统；
2）具备勒索病毒防御与行为监控自动阻断能力，并能深度扫描清除木马、后门、Rootkit、间谍软件，同时支持关键文件夹防篡改、内存扫描发现文件攻击；
3）授权年限≥6年，如授权中心需本地化部署，须提供工程师协助。
▲20.包含云桌面授权，为方便维护管理，应与教学管理软件为同一品牌，功能实现及性能指标上不得低于以下要求并保障在实际教学场景中稳定、流畅运行：
1）管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码等多种登录方式；管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息；系统下发支持BT和广播两种模式，广播支持跨VLAN环境且无需第三方软硬件设备，以提升系统下发效率；
2）支持多校区、多机房的分级分权管理，支持逻辑区域划分与切换，便于大规模统一管理； 
3）支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像，提升系统下发效率；
4）系统下发支持分盘下发，可同时下发系统盘和数据盘数据，也可独立分发系统盘数据；
5）平台支持下发windows和linux系统，能够手动选择配置好的windows和linux模板，支持在下发过程中自动配置终端计算机名、IP地址等网络参数，支持灵活配置系统盘与数据盘的还原策略（不还原/每次还原/定时还原），支持自动更新桌面；
6）支持桌面还原属性修改，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求；
7）支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量；
8）支持模板更新点管理，可默认保留不少于三个时间点的更新进度，可对更新点进行合并、删除，减少资源占用；
9）可通过管理平台上传系统镜像、应用及补丁包，并可进行分类管理，便于在web平台进行模板制作和更新时随时调用本地文件；
10）单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除； 
11）不限定终端类型，支持各种品牌PC，兼容PC机等异构设备的统一管理，一个桌面模板自动适配所有异构设备；
12）要求原厂质保三年及以上、原厂厂家上门服务，质保期内：每年上门服务不少于2次，免费升级版本，质保期结束时为该品牌最新发布的稳定版本并永久性授权使用；
13）为保证产品兼容性、便于维护与管理，可跨平台兼容教学管理软件，投标时提供与教学管理软件兼容性证明文件或官网截图证明，并在交货时提供相关软件的软件著作权扫描件。
	套
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	3
	服务器
	华为/浪潮/华三或其他品牌
	▲1.处理器：性能不低于以下参考性能参数要求：≥2颗Intel Xeon Gold 6416H Processor 18核心/36线程；
▲2.主板：性能≥IntelC741芯片组；
▲3.内存：96（2*48G）DDR5最高支持4400 MT/s RECC服务器专用内存；
▲4.GPU：配置≥2块GPU卡，每块GPU卡性能要求：FP32≥104.8TFLOPS，单卡GPU显存≥32G，带宽≥1792GB/s，CUDA核心数≥21760个；
▲5.硬盘：≥2TB SSD M.2 2280固态硬盘（PCIE 4.0），支持2个M.2插槽，6个SATA 3.0接口，投标时须标明硬盘品牌型号与MTBF/耐用等级（DWPD或同等指标）；
★6.网卡：集成4个千兆网卡；
★7.拓展槽：配置2个全高全长双宽PCI-E*16插槽，支持PCIe5.0；1个PCI-E*16，支持PCIe4.0；
8.接口：配置≥2个USB3.2接口；
9.散热：风冷散热器；
10.机箱：4U机架式服务器机箱；
▲11. 电源：≥2400W的金牌或铂金电源*1个，预留冗余电源接口≥1个，且必须支持ATX 3.0标准，电源可在110V～265V范围内工作；
▲12.整机服务要求：提供原厂三年主要硬件和软件质保、原厂厂家上门服务，供应商服务响应要求如下：
1）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
2)供应商提供7*24h技术响应服务，出现故障时3个工作日内解决问题，3个工作日内对于未能解决的问题和故障，免费提供同档次性能周转设备；

3）服务周期内免费提供产品的维修、换件和升级服务；
4）供应商保障产品主要部件，提供≥3年的备件服务能力。
▲13.配套操作系统：预装不少于一个正版Windows Server、Linux系统等；
	台
	8
	
	

	4
	网络存储服务器
	华为/浪潮/华三或其他品牌
	▲1.2U机架式服务器，适用于通用机房环境，支持19英寸标准机柜；
▲2.配置2颗性能不低于Intel Xeon Silver 系列或中科海光5000系列或海光或兆芯系列同性能处理器；
▲3.配置≥64GB（4*16G） DDR4内存，支持2666MT/s工作频率,支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持16条内存，合计支持2T内存升级；
▲4.配置≥2块960GB SSD 硬盘（硬盘工作时间：不间断运行7*24小时）及8个8TB[硬盘尺寸：2.5或3.5英寸，硬盘接口：SATA，硬盘缓存：≥256MB，硬盘主轴转速：≥7200RPM，平均无故障时间（MTBF）：≥200万小时，硬盘工作时间：不间断运行7*24小时]机械硬盘和SSD硬盘均为企业级硬盘（非组装盘），投标时须标明硬盘品牌型号与MTBF/耐用等级（DWPD或同等指标）。为方便后续扩容，前置扩展可支持12块3.5英寸或2.5英寸的硬盘，内置扩展可支持2块M.2 SSD，后置扩展可支持4块2.5英寸硬盘；
▲5.板卡及模块。最高支持5个pcie接口。配置2个1GbE和2个10GbE (SFP+)光口。机器支持4个全高全宽GPU插槽或8个半高GPU插槽；
★6.配置2个功率≥550W冗余热插拔高效电源，支持单电源失效，支持1+1主备冗余模式，电源需通过80 PLUS Platinum(铂金：电源在 20%、50% 和 100% 负载下的转换效率分别不低于 90%、92% 和 89%，且功率因数需≥0.9)及以上等级认证。支持全天候监控设备运行状态，实现故障、停机、宕机实时预警；后台设定IP过滤规划、设定访问权限；
★7.提供6个冗余热插拔风扇。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计；
▲8.RAID支持：支持RAID0/1/10/5/50/6/60；RAID卡2GB缓存；支持Cache电容保护，支持硬盘热插拔；
▲9.操作系统：提供主流正版原厂国产操作系统，支持安装Intel、AMD、兆芯、海光等主流的X86平台服务器，支持如飞腾、龙芯等非X86架构服务，且操作系统的使用及升级不受服务器CPU数量和核数的限制，并提供操作系统原厂的售后服务；
10.交货时提供产品3C认证；
▲11.设备维保：提供≥3年的原厂厂家硬件维保、原厂厂家上门服务；
▲12.供货时提供原生产厂商的售后服务承诺函原件并加盖供应商公章。
	台
	3
	
	

	5
	多媒体集成
	湖山、红叶或其他品牌
	▲1.集成电动遥控幕布/投影/音箱/功放/无线手持话筒（一拖二）/有线话筒，并完成集成设备安装调试（含安装配件），含讲台（定制）、投影、电动遥控幕布、音箱（2个）、功放、无线手持话筒（一拖二）、有线话筒；讲台尺寸：
  外形尺寸（长*宽*高，单位mm）：≥1800*780*1000；
  上体尺寸（长*宽*高，单位mm）：≥1800*750*340；
  下体尺寸（长*宽*高，单位mm）：≥1800*750*660；
  根据设备尺寸定制大小，提供多样式选择，每项上下浮动不超过30%。
2.讲台将以往钢制讲台和传统木质讲台制作相结合，配套靠背椅子。配套中控控制面板系统，集成多媒体设备接入并实现一键控制等功能。
▲3.投影：
1）采用3LCD 技术，显示芯片尺寸 ≥0.65 英寸（含微透镜）；
2）标准亮度≥5000流明（ISO21118标准）；
3）标准分辨率≥1920×1200（WUXGA）； 
4）标准对比度≥1500000:1；
5）投影机光源：激光光源，寿命≥20000小时（标准模式）；
6）内置扬声器：功率 ≥10W；
7）投影机内置接口配置：HDBaseT×1、HDMI×2、VGA×1、RJ45×1、RS-232×1、USB Type A×1、Audio in/out 各≥1；所有数字接口支持4K信号输入；
8）镜头：支持手动变焦/聚焦，变焦比≥1.6倍；
9）工作噪音：标准模式下≤36dB；
10）整机功耗：标准模式 ≤370W，待机功耗 ≤0.5W；
11）产品类型：具备高性能的激光投影机；
12）镜头位移功能：支持手动垂直及水平镜头位移；
13）支持DICOM模拟模式；
14）具备自动开启电源功能；
15）全方位任意角度安装，支持投影机前后纵向翻转360度安装；支持投影机左右侧向翻转360度安装；
16）支持双频段（2.4G/5G）无线信号输入；
17）支持不少于4种光输出模式，光源功率可手动调节；
18）投影机保修：整机≥3年含光源原厂保修；
19）产品符合国家1级能效标准。
▲4.电动遥控幕布：
1）幕布规格：100寸，显示比例：16:10；
2）采用高清玻纤幕；
3）配置管状电机（管状电机内含以下零件并采用一体化设计：交流电动机+定位调节器+换向器+齿轮箱）；
4）可视角度160度，支持8K/3D投影；
5）双面外壳灵活反装。
▲5.音箱：
1）低音单元≥10英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；
2）高音单元≥1英寸丝膜高音单元；
3）额定功率：≥160W；
4）峰值功率：≥640W； 
5）额定阻抗：8Ω，允许偏差范围：±10%；
6）灵敏度：≥94dB/W/m；
7）连续声压级：≥114dB/W/m；
8）最大声压级：≥117dB/W/m；
9）频率范围：50—20000Hz；
10）号角：250mm×250mm/ABS；
11）扬声器单元：≥LF 10″×1  HF 1.34″×1；
12）具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰；
13）分频器具有高频保护电路；
14）箱体采用优质中密度纤维板；
15）箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨；
16）有简易安装支架，方便音箱多角度旋转。
▲6.功放：

1）额定功率（THD=1%，连续正弦1kHz）；
8Ω/立体声：≥2×200W；
4Ω/立体声：≥2×300W；
2）RMS输出电压（THD=1%，1kHz）：≥44.7V；
3）输入灵敏度：可选择：35dB，32dB，29dB，26dB；
4）THD+N：≤0.01%（10%额定输出功率，1kHz，8Ω）；
5）串扰抑制：≥90dB（低于额定功率，20Hz-1kHz，8Ω）；
6）频率响应：20Hz-20kHz，±0.5dB（10%额定输出功率，8Ω）；
7）输入阻抗：≥20kΩ（平衡），≥10kΩ（非平衡）；
8）阻尼系数：≥600(8Ω，20Hz～200Hz）；
9）信噪比：≥100dB（A记权，20Hz-20kHz，8Ω）；
10）电源要求：AC 90～260V，50/60Hz；
11）保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。
★7.无线手持话筒（一拖二）：
1）频率范围：640-690MHz（或其他符合国家规定的UHF频段，单通道可用带宽不低于30MHz）；
2）调制方式：数字调制方式；
3）频率响应：20Hz～20kHz （±3dB）；
4）信噪比：≥95dB（XLR）；
5）THD+N：＜0.5%。
接收机指标
1）失真度：<0.05%；
2）天线接口：BNC或TNC/50Ω；
3）接收灵敏度：＜-95dBm；
4）最大输出：平衡输出≥500mV，非平衡输出≥1000mV；
5）工作电流：≤320mA。
发射机指标
1）音头：动圈式麦克风（双手持话筒）；
2）输出功率：≥10dBm；
3）工作电流：≤200mA；
4）电池：2×1.5V（AA）；
5）电池使用时长：≥8H。
8.有线话筒：
1）麦克风类型：电容式；
2）频率响应：60Hz～16kHz ；
3）灵敏度：≥-42±2dB（0dB=1V/Pa,at 1KHz）；
4）最大SPL：≥100dB；
5）信噪比：75dB（A）；
6）串扰：65dB；
7）动态范围：>80dB；
8）THD：<0.1%；
9）供电方式：幻像48V电源供电。
	套
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	学生桌椅
	定制
	▲1.桌面采用25mm厚密度板，其余采用15mm厚密度板，板材达到《人造板及其制品甲醛释放量分级》（GB/T 39600-2021）中的E0级及以上标准（甲醛释放量≤0.05mg/m³），或通过相同等级的环保认证。板材应抗弯力强、不易变形、耐磨性强、承载能力高，确保绿色环保无有害物质溢出；
2.桌面采用1.5mm厚3:1配料PVC封边，所有封边经200度高温胶全自动机器直封边；
3.配套对应数量主机位及靠背椅子，学生桌子座位之间加装防窥挡板，挡板高度、宽度根据设备和桌椅尺寸定制，满足单人独立作答需求，有效遮挡相邻座位视线，防止窥视、抄袭，确保考试公平公正；挡板边缘采用圆弧处理，无尖锐棱角，避免划伤、磕碰，保障考生人身安全；
4.椅面及椅背采用厚度为25mm厚优质密度板，封边采用1.5mm厚3:1配料PVC经模具生产封边，所有封经高温全自动机器封边；
5.钢架采用25mm*25mm*1.2mm方管焊接成横梁；采用25mm*25mm*1.2mm方管连接，钢架整体可以拆装；
6.钢管表面喷涂前经过酸洗、磷化、除油、热固化喷塑，凳脚光滑，不得有毛刺污点；
7.桌椅尺寸规格：桌面单人位尺寸：桌面尺寸≥700mm*600mm，高度≥730mm；配套单人位椅子尺寸：椅子座板尺寸≥390mm*400mm，靠背板面≥300mm*400mm；具体布局方式以设备尺寸定制，提供多样式选择，可定制为多人位桌椅，每项尺寸浮动不超过30%。
	位
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	空调
	美的、格力、海尔或其他品牌
	▲1.5匹变频冷暖柜式空调；
★2.能效比APF：≥2.85；
★3.能效等级：优于或等于2级（新国标）；
4.额定制冷量：≥12010W ；
5.额定制热量：≥13200W ；
6.电源规格（三相五线）：3P-380V-50HZ；
7.额定制冷功率：≤4000W ；
8.额定制热功率：≤4080W；
9.室内运行噪音（dB）：≤50（高风档）；
10.室外运行噪音（dB）：≤60（高风档）；
11.循环风量（m3/h）：≥2050；
12.适用面积（㎡）：55-75；
室内机尺寸（宽*高*深）（mm）：≤587*1882*394；
室外机尺寸（宽*高*深）（mm）：≤977*1260*412；
13.自带断电记忆功能。
	台
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	8
	云管理平台服务器
	华为/浪潮/华三或其他品牌
	▲1.≤2U机架式服务器，适用于通用机房环境，支持19英寸标准机柜；
▲2.配置≥2颗Intel 金牌处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，单颗处理器核数≥18。最大支持2颗28核处理器；
▲3.配置≥192GB（6*32G） DDR4内存，支持2666MT/s工作频率,支持高级内存纠错（ECC）功能，最大支持24条内存，合计支持3T内存升级；
▲4.配置≥2块1.92TB SSD 硬盘[硬盘工作时间：7*24小时不间断运行）及8个4TB（硬盘尺寸：2.5或3.5英寸，硬盘接口：SATA，硬盘缓存：≥256MB，硬盘主轴转速：≥5400RPM，平均无故障时间（MTBF）：≥200万小时，硬盘工作时间：7*24小时不间断运行] 机械硬盘和SSD硬盘均为企业级硬盘（非组装盘），投标时需标明硬盘品牌型号与MTBF/耐用等级（DWPD或同等指标）。为方便后续扩容，最大支持20个3.5寸或者31个2.5寸硬盘槽位并同时支持2个M.2内置硬盘。配置独立RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10，≥1GB Cache，支持断电数据保护；
▲5.板卡及模块。最高支持9个pcie接口。配置1个四千兆RJ45网口、1个10GbE(SFP+)光口。机器支持4个全高全宽GPU插槽或8个半高GPU插槽；
★6.配置2个功率≥550W冗余热插拔高效电源，支持单电源失效，支持1+1主备冗余模式，电源需通过80 PLUS Platinum(铂金：电源在 20%、50% 和 100% 负载下的转换效率分别不低于 90%、92% 和 89%，且功率因数需≥0.9)及以上等级认证。支持全天候监控设备运行状态，实现故障、停机、宕机实时预警；后台设定IP过滤规划、设定访问权限；
★7.提供6个冗余热插拔风扇。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计；
▲8.操作系统：支持最新VMware、 Hyper-V、 KVM、Linux、Windows等64位操作系统。提供主流正版原厂国产操作系统，支持安装Intel、AMD、兆芯、海光等主流的X86平台服务器，支持如飞腾、龙芯等非X86架构服务，且操作系统的使用及升级不受服务器数量和核数的限制，并提供操作系统原厂的售后服务；
9.交货时提供产品3C认证；
▲10.设备维保：提供≥3年的原厂厂家硬件维保、原厂厂家上门服务；
▲11.供货时提供原生产厂商的售后服务承诺函原件并加盖供应商公章。
	台
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	投影机
	爱普生/松下/麦克赛尔/索尼或其他品牌
	▲1.采用3LCD 技术，显示芯片尺寸 ≥0.65 英寸（含微透镜）；
标准亮度≥5000流明（符合ISO21118标准），对比度≥1500000:1（符合ISO21118标准），投射比：1.35-2.20。
★2.标准分辨率≥1920×1200（WUXGA），兼容4:3,16:9。
3.光学镜头要求：镜头光圈（以字母F表示）范围的最小值≤1.5，光学变焦比≥1.5倍，光学变焦（手动）/调焦（手动）。
★4.激光光源≥20000小时光源寿命，整机功耗≤400W（标准模式），节能模式下待机功耗≤0.4W，过滤网更换周期≥20000小时，空气过滤网可重复使用≥2次，光轴移动：垂直位移≥+44%；水平位移≥±20%。
5.接口配置：HDMI×2、HDBaseT×1、VGA（D-Sub 15针）×2、RS-232C×1、RJ45×1、USB Type A×1、USB Type B×1；机器净重≥7kg。
6.包含安装调试：（1）两条≥30米高清光纤HDMI成品线（根据现场实际情况提供对应的长度，根据现场实际情况提供铠装成品线）；（2）HDMI分频器一个（一进二出，HDMI2.1版本）。
7.设备维保：提供≥3年的原厂厂家硬件维保、原厂厂家上门服务。
	台
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	讲台
	定制
	1.外形尺寸（长*宽*高，单位mm）：≥1800*780*1000；
  上体尺寸（长*宽*高，单位mm）：≥1800*750*340；
  下体尺寸（长*宽*高，单位mm）：≥1800*750*660；
  具体尺寸根据设备大小定制，每项浮动不超过30%。
2.讲台将以往钢制讲台和传统木质讲台制作相结合，提供多样式选择，配套靠背椅子。
	张
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	医院信息管理系统
	广西诺加、广西贝瀚、南宁正方达或其他品牌
	▲【门诊挂号/收费】
1.提供窗口挂号、退号、消号、收费、退费、发票打印/作废重打、收费员日结等功能，支持发票自动打印，使收费员方便快捷地完成门诊挂号/收费工作；
2.提供门诊发票管理功能，支持发票号设置、收回、作废等功能；
3.支持电子健康卡、身份证刷卡挂号、缴费功能，提高门诊收费效率；
4.实现挂号/收费明细、收费员工作量、发票打印信息等查询；可输出收费相关财务报表。
▲【门诊医生工作站】
1.提供门诊医生站功能，支持挂号接诊或直接接诊，并快速完成诊断、病历、处方、检查、检验、治疗处置等业务；
2.提供病人院内历次门诊就诊记录查询功能，可查询病人基本信息及历次的病历、处方、检验检查单等；
3.提供病历、处方、检验检查申请单的模板和重用功能；
4.提供传染病报告卡功能；
5.提供入院证管理功能，实现门诊快速转住院，并支持入院证打印。
▲【药房管理】
1.提供门诊和住院发药功能，实现门诊收费后提醒待发药信息，可设置自动或手动打印单据功能（包括处方、摆药单，输液单，口服单等），并可根据药房对处方药品进行发药/退药操作；
2.提供未发药、已发药、已退药快速筛查功能；
3.提供药房药品库存管理，实现药房药品入出库，盘点等帐务功能，并能对药品消耗信息、药房库存及收支信息进行综合统计查询；
4.提供药房药品效期管理、采购计划管理功能，并可针对不同批号价格药品进行停用；
5.提供药药品划价，支持对全科诊疗处方的划价功能；
6.提供药房入库、出库、调拨、申领、退库等，药品库存转移功能。
【住院管理】
1.提供住院登记/修改功能，支持直接调入院证或直接办理住院登记，并可快速收缴住院预交金；针对已登记患者可直接修改住院信息、和在未发生业务的情况下直接作废住院信息；
2.提供预交金补缴、退费功能，并支持欠费催款单的查询打印；
3.提供出院病人结算、取消结算功能，支持发票打印/作废重打、收费员日结等功能；
4.提供住院发票管理功能，支持发票号设置、收回、作废等功能；
▲5.预留接口实现与公卫系统、慢病管理系统互联互通业务协同，关联健康档案完成住院登记。
▲【住院医生工作站】
1.提供住院医生工作站，集成所有医生业务功能，支持快速完成诊断、医嘱、中药处方、病历、检查、检验、治疗处置、手术申请等；
2.提供医嘱、中药处方、检验检查的模板、复制、重用等功能；
3.支持快速查看患者信息、体温单、护理记录单等信息。
▲【住院护士工作站】
1.提供住院护士工作站，集成所有护士业务功能，支持快速完成床位管理、医嘱核对、生成费用、体温单、护理记录单、医嘱执行签名、住院划价/退费、费用清单打印、执行单打印、出院办理等；
2.支持护士长费/临费录入功能，并提供模板功能；
3.支持床位费、住院诊查费等长期费用的自动生成；
4.提供体温单批量录入、医嘱批量执行签名等功能；
5.提供提前领药功能，支持按医嘱、按时间生成一天或多天费用；
6.提供患者费用清单、医嘱单、体温单、护理记录单、治疗单、统领药单等查询及打印功能。
▲【药库管理】
1.提供药品目录及品种字典管理，支持药品类别、剂型、毒麻类型、抗菌素类型、规格、生产厂家、基药类型、国家编码、单位、价格、是否拆分、是否皮试、使用范围等属性设置；
2.提供药品生产厂家/供货商维护功能；
3.提供药库药品库存管理，实现药库药品入出库，盘点等帐务功能，并能对药品消耗信息、药库库存及收支信息进行综合统计查询；
4.提供库存药品调价功能；
5.提供药库药品效期管理、采购计划管理功能；
6.支持药品价格四位小数；
7.支持药品按批次入库以及批次药品价格。
【统计报表系统】
★1.提供按门诊、住院、全院收入费用明细情况查询，支持按开方科室、执行科室，病人科室统计；同时支持按医生统计；提供可视化大屏；
2.提供门诊/住院收费员工作量统计，方便财务与收费员对账日结；
3.提供全院财务统计、全院收入查询、药品/项目销售情况报表；
4.提供挂号情况统计、门诊人次统计、住院人数统计、出院病人统计、床位使用情况等报表；
5.药库\药房各种出入库汇总及明细统计等。
【系统管理】
整个医院管理信息系统的核心部分之一，是系统得以正常运行的基础，包含基础数据维护、科室/库位维护、员工信息维护、用户权限管理、检验检查组套、用法绑定费用、系统运行参数设置等功能。
【医保接口系统】
★1.支持依据当地医保政策，模拟相关医保接口，包括药品匹配、项目匹配，并实现门诊/住院医保一站式模拟结算功能；
2.提供医保接口相关的辅助功能。
▲【电子病历】
1.支持病历管理全面实现录入、查询、修改病历，包括病人主诉、现病史、家族史、婚姻史、药物过敏史、体检情况、诊断等；
2.支持病历书写所见所得，病历书写界面仿Word，用户所见内容，排版与打印的纸质病历一致；
3.支持病历修改留痕，保留的痕迹除修改人外还保留了修改时间；
4.支持宏替换，对于在所有文档中不变的信息，系统引入了宏元素，保证了所有基本信息的一致性。如：患者基本信息、诊断资料、主诉、现病史；
5.支持特殊符号，并对常用符号进行记录；
6.支持独立诊断管理，提供国家临床标准ICD-10目录；
7.支持HIS/LIS/PACS系统接口，直接获取医生所开医嘱、检验、检查结果到病历中；
8.支持病历批阅、回档操作。
★【病历模板管理】
1.支持病历样式管理，文档模板管理，病历常用语管理，病历医学片段管理等，提高病历书写效率；
2.支持病历文档分类维护,支持多级模板管理（个人、科室）；
▲【掌上医院模块】
1.预约挂号：通过手机登录系统随时随地预约挂号；
2.自助缴费：门诊挂号，处方，检查等数据由HIS平台导入，实时通过微信缴费；
3.报告查阅：检验、检查报告查询；
4.健康档案：门诊就诊记录、住院就诊记录；
5.自助查询：门诊费用、住院费用，收费项目查询；
6.个人中心：基本信息、挂号记录、账单记录；
7.消息提醒：报告提醒，预约提醒；
8.后台运维管理：问卷维护、缴费统计、系统配置。
▲【外部系统接口】
1.免费开放接口并支持与现有系统开放接口无缝对接，实现药品物资台账的自动扣减与溯源查询。
2.预留接口服务实现与公卫系统、慢病管理系统的数据互联互通与业务串联单点登录功能。
【实训特色】
▲1.虚拟患者与案例库：内置不少于50个典型临床教学案例（涵盖内、外、妇、儿等科室），支持案例数据的动态生成与修改；
▲2.支持至少200个学生终端并发在线操作，页面响应时间≤2秒；
▲3.数据库支持每日自动增量备份与每周全量备份，具备一键恢复至初始教学状态的功能；
▲4.系统支持接入在线或私有医学大模型，在学生书写并保存病历时，系统AI质控分析，提供具体的修改建议或推荐标准术语，引导学生自主修正，实现“质控提醒-临床修改-再质控”的闭环。
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	影像归档和通信系统
	广西诺加、广西贝瀚、南宁正方达或其他品牌
	【预约登记系统】
★1.可与HIS无缝连接，获取检查申请、病人信息及费用情况；
★2.连接HIS可以通过条码标签打印，申请单扫描来提高效率；
3.放射科支持多个影像类别的预约，如CT、MR、CR等；
4.自动中文转拼音，自动计算检查费用和曝光数；
5.支持全键盘操作，以提高预约录入速度；
6.支持快速登记录入，复诊病人根据影像号或住院号快速查询信息；
7.支持连接身份证读卡器快速录入病人信息；
▲8.支持高拍仪采集检查申请单；
9.自动生成最大影像号并可修改；
10.支持预约记录修改，可修改预约时间，检查状态，未检查记录删除等；
11.支持当天下午或第二天以后的预约，并设置报到状态；
12.支持预约补登记和临床病历关联，解决急诊问题；
13.提供工作流程状态监控，可以查询及监控每一个病人的状态，并以颜色区分；
14.超声预约可设置憋尿、尿急、急诊、担架等状态；
15.支持设置预约房间号，并能快捷修改超声状态和房间号；
16.核医学预约可设置药品类型、厂家、用药方式等；
17.统计功能包括常用统计、按时间段、按检查类别、按检查项目、按科室、按设备、按医生工作量、按送诊类型、按登记类型、阳性率等统计（DR按出片数统计工作量，CT按检查部位统计工作量）；
18.支持Worklist服务。
▲【放射诊断系统】
1.快速调阅影像：百兆网络下实现200张CT片，调用时间≤3秒并且可以操作；
2.窗宽窗位自定义键盘快捷键设置，一键设置，提供窗还原功能。上下翻页、上一幅下一幅等功能可以使用键盘来方便操作；
3.鼠标操作包括最常用功能，左键：放大缩小；右键：图像调窗；中键拖动：图像移动；中键滚轮：上一幅下一幅；右键菜单：切换图像序列；
4.常用图像处理包括：调节窗宽窗位、负像、上下、左右镜像，图像旋转、缩放、移动、放大镜、平滑、锐化、复位等，单图、多图可进行全局处理；
5.常用图像测量标注包括：CT值、心胸比、直线、曲线、角度和面积测量，直线、箭头、圆形、矩形和文字标注等；
6.图像编辑功能包括：标识左右，图像剪裁，上下、左右镜像，图像保存，发送到胶片打印等；
7.CT、MR定位线显示，ECT图像伪彩显示；
8.病人列表颜色区分状态，显示缩略图影像；
9.同一病人显示相关病历，支持追踪病历；
10.同屏病历对比功能，CT可实现图像序列同步；
11.支持单屏、双屏和专业竖屏；
12.单屏界面下可以缩小报告界面，边看影像边写报告；
13.多种挂片模式，可根据不同影像类别设置；
14.具有图像的导入、导出功能，可以方便地将将图像导出保存为Dicom DIR，Dicom，Bmp，Jpg格式；
15.支持作为Dicom SCU，向其他设备发送当前病历图像；
16.支持各厂家各型号激光相机输出；
17.胶片打印界面可对图像进行缩放、移动、调窗、旋转、倒置、单图/全局等图像处理，支持品字形打印布局，支持选择多个病历图像同时打印在一张胶片上。
【超声/内镜采集系统】
★1.支持获取Video、S-Video、VGA、DVI、HDMI等不同视频影像设备的图像，包括标准和非标准视频的采集；
★2.支持DICOM数字接口，可单独接入或与采集卡双接口同时接入；
3.支持嘉恒、圆刚、天创恒达、天敏等厂家的专业图像采集卡；
4.支持标清和高清采集输入，对视频显示大小和位置进行调节；
5.软件和和功能界面的调节设置，使软件适用各种分辨率；
▲6.实时显示采集界面与报告界面同屏显示，方便操作；
7.心脏检查可单独记录心脏参数，并在图文报告上体现；
8.查看已登记未检查病人列表，查看超声状态，并选择病人检查；
9.无缝集成语音叫号系统，工作站内直接实现呼叫操作；
10.相关病历检查信息提醒与引用查看；
11.网络故障时可启用单机应急方式，单机病历支持上传；
12.支持后台采集，无需新建病历即可采集多个病人图像，并能预览和选择导入；
▲13.支持录像同时录音，并能回放显示和收听，用于检查记录；
14.支持脚踏、鼠标、键盘等多种采集方式；
15.支持对采集的图像进行裁剪；
16.打印模版与打印图像数目关联；
【RIS报告系统】
1.可以浏览电子申请单和已拍摄申请单；
2.内置报告模版和常见词组，可按需求添加修改；
3.初步诊断报告和确认报告的权限；
4.报告历史修改记录，留下痕迹功能；
5.报告列表采用颜色标记不同状态；
6.具有完整设备类型的报告诊断术语；
7.支持公有模版，私有模版和调用他人模板；
8.可以设置多级模版结构；
9.报告模板单击可预览，双击快速写入；
10.在书写报告过程中可随时切换报告单样式；
11.灵活选择报告打印机，支持预览和打印，所见即所得；
12.输出规范化的图文报告，打印报告后生成报告快照图片，供临床调阅；
★13.支持输出报告设计，功能包括输出模板文件管理，模板编辑功能，图像内容编辑，文字内容编辑和布局编辑；
14.支持输出双页报告，可自定义设置图像报告页和文字报告页；
15.上传与下载同步，导入与导出打印报告模板；
16.支持灵活的多条件组合条件检索，支持模糊查询；
17.可对诊断的关键词进行查询，便于搜索学术资料；
18.支持阳性记录、阳性率统计。
▲【外部系统接口】
1.免费开放接口并支持与HIS系统开放接口无缝对接，实现数据双向互联互通，实现患者信息同步、医嘱与检查联动、双向数据互通与调阅的效果。
【实训特色】
▲1.教学案例库管理：支持按疾病系统、解剖部位、影像学征象等多维度标签化管理影像案例；支持教师自定义创建“教学收藏夹”与“典型病例集”。
▲2.影像标注与讨论：支持教师或学生在影像上绘制ROI（感兴趣区）、添加箭头、文字标注，并保存为教学注释图层。

▲3.数据库支持每日自动增量备份与每周全量备份，具备一键恢复至初始教学状态的功能。
	套
	1
	
	

	13
	教学管理软件
	噢易云/华三/锐捷或其他品牌
	1.支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统；
2.教师自带笔记本可支持mac绑定和ip绑定等方式快速连接服务器和学生端，实现多媒体互动教学；
3.屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；
4.屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动；
5.屏幕广播支持弹幕，教师机开启弹幕后，教师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性；
6.屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息；
7.支持影音广播，在学生端登录教学系统后，能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度；
8.在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学；
9.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定；
10.教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；
11.教师机可控制学生机是否可开启麦克风进行对话，开启语音连麦后，教师和学生可通过麦克风对话，语音交流可被班级其它所有学生听到，便于课堂语音互动；
12.支持保存电子点名信息为班级座位信息，老师可导入班级座位信息，将机房上机机位与学生信息进行绑定，便于学生来机房后使用固定位置上机；
13.支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹；
14.支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式；
15.支持电子白板功能，可用电子白版进行绘制演示，并可共享到学生机，支持教师和学生协作共同通过电子白版进行知识总结、画面制作等；
16.支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁； 
17.教师机对学生执行黑屏肃静后，支持追加学生执行黑屏肃静，也支持对单个学生机取消黑屏肃静，上课管理更灵活；
18.支持班级学生使用固定位置上机，开机后学生机显示该座位绑定的学生信息，学生可根据自己的姓名找到上一次上机的位置进行上机，并可直接上机签到；
▲19.提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态； 
20.支持考试功能，可添加客观题和主观题题型，包括常规试题编辑、下发试卷、考试监控、考试时间设定、考试时间结束自动交卷、客观题支持自动评分和统计正确率等功能；
21.提供试题编制工具，支持自行下载，完成编辑试卷可直接在教师机界面导入和下发；
★22.支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件实现操作系统一键切换，可关闭云桌面服务器和学生机；
▲23.要求原厂质保三年及以上、原厂厂家上门服务，质保期内：每年上门服务不少于2次，免费升级版本，质保期结束时为该品牌最新发布稳定版本并永久性授权。
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	合计（大写：人民XXXXXX 元整）
	（小写）¥ XXXX 元


	商务要求

	交付使用时间及交货地点
	1.交付使用时间：
合同签订之日起30个日历日内须完成全部货物的交付、安装、调试、系统集成及验收工作。
包装与运输：所有设备货物应采用符合防潮、防震、防锈、防损坏要求的原厂标准包装，确保运输过程中安全无损。因包装不当造成的货物损坏或丢失，由供应商承担全部责任。运输费用、保险费用及运输过程中的风险由供应商承担。
交付文件：交货时，供应商须提供以下资料（纸质版及电子版）：产品合格证、原厂出厂检验报告、原厂供货证明。详细的设备清单（与合同一致）。技术文档：包括但不限于安装手册、操作手册、维护手册、系统架构图、配置参数表。
相关教学软件的授权文件或正版证明。
2. 交货地点：广西南宁市内（采购人指定地点）。

	质保期
	1.自项目最终验收合格之日起，提供不少于 3年 的免费质保服务（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务。

	售后及服务要求
	1.响应时间：质保期内，供应商须提供7×24小时技术支持服务。接到故障报修后，30分钟内响应，2小时内到达现场，4小时内解决问题。如无法在规定时间内修复，须提供同档次备用设备。
2.定期巡检：质保期内，每半年至少提供一次免费的设备巡检、系统健康检查及性能优化服务，并出具书面报告。
3.备品备件：供应商须承诺在质保期内提供必要的备品备件。

	安装调试与系统集成
	负责所有设备（包括需迁移的原有实验室设备）的现场安装、调试、系统集成及网络接入工作，直至所有设备、软件平台及教学环境能够正常运行使用。须完成服务器管理平台部署，实现对全部云终端的有效管理。须完成所有摄像机、门禁、投影等多媒体设备与教学管理系统的联动集成。

	质量标准
	1.产品标准：所有硬件设备（服务器、交换机、摄像机、电脑、桌椅、空调门禁等）须为原厂全新、未使用过的合格产品，符合中华人民共和国相关国家标准（GB标准）、行业标准及安全认证（如CCC认证）。
2．系统集成与兼容性标准：整个系统架构须开放，实现室内所有教学、评价、考试、管理设施的数据互通。软硬件实现高度兼容。服务器端须能对所有教学终端机（智能云终端）进行有效管理，实现集中管控、镜像分发、快速恢复等高效维护功能，打破传统机房维护模式。网络系统（交换机、模块、线缆等）须达到千兆到桌面、万兆骨干的传输标准，满足无纸化考试及多媒体教学的带宽和低延迟要求。
3.施工与安装标准：设备安装调试场所环境为采用防静电地板铺设、网络布线标准化机房。设备安装过程中布线整洁、规范，标签清晰，符合国内综合布线标准。系统须通过不少于7个日历日的连续无故障试运行测试。
4.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在3个工作日内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

	培训要求
	1.师资培训：现场技术培训内容确保相关专业教师能独立开展教学和科研工作。提供完整的培训教材及课件。
2.日常使用培训：对所有实验室管理人员进行设备管理、系统维护（特别是服务器端对云终端的维护管理）、常见故障处理的专项培训。

	技术资料与知识产权
	所有软件须为合法授权版本，供应商须保证采购人在使用软硬件或任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的索赔。

	其他要求
	对上述内容进行补充


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：
                       
供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日
 

