广西中医药大学2026年医学信息工程和健康服务与管理专业实验室教学配套设备采购项目需求征集公告
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需求征集明细表
	一、技术要求

	序号
	采购内容
	品牌型号、生产厂家(填三个)
	技术参数
	计量
单位
	数量
	单价
（万元）
	小计
（万元）

	1
	汇聚交换机
	华为CloudEngine S6730S-S24X6Q-A
	1.接口：24 个万兆 SFP+，6 个 40GE QSFP+；
2.性能：包转发率：792Mpps；交换容量：2.56T/25.6Tbps；
3.内存：4G；
4.Flash：2G；
5.可插拔风扇，风冷散热，智能调速；
6.电源冗余1+1，支持在同一设备上同时配置可插拔的交流和直流电源模块；
7.支持最大 64K MAC 地址容量，支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项，支持源 MAC 地址过滤；
8.IP路由：静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略；
9.支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制，支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，支持基于端口的组播流量统计，支持 IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM；
10.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击，支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；
11.支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管；
	台
	3
	
	

	2
	音箱
	YLS-PA YY-02
	1.2.0声道有源音箱，内置功率放大器、5.5寸进口全频低音喇叭、2.5寸进口高音喇叭。备有HCT环保麦克风插口、1000套同时使用不串频、近距离对频、抗干扰性强、安装调试简单、声音清晰、性能稳定。*麦克风音量、音乐音量独立调节。*外置接插式电源线放便升级安装。*1组莲花音频输入、1组莲花录音输出。*1路6.5毫米话筒输入插口、1路3.5音频输入接口。
2.外置USB2.4G无线话筒和无线蓝牙输入扩展功能。
3.适用于各类多媒体教室、电教室、普通教室。
4.铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。*使用频率：2400-2485MHz  *输出功率：2×20W*灵敏度：90dB±2 dB  *频率响应：20Hz-20KHz*信嗓比：≥85dB±2 dB  *电源：DC12V3A无线话筒类别：2.4G数字无线话筒 USB接收器
5.2.4G抗干扰射频技术、同一个无线麦克风、能在不同的教室接收机上使用、近距离开机自动对频对频成功有语音提示,无须专人管理。
6.1.8寸LCD液晶显示屏, 显示充电中、低电量、发射机与接收机信号锁定、音量大小、PPT无线翻页功能（需配另外PPT翻页器，话筒按键集合该功能）和ACG。
7.功能按键采用金属密封式轻触开关、手感好巨有防水、防潮、防尘的功能,性能稳定持久耐用。
8.音量大小调节数字液晶显示、U型背夹设计放便使用.
9.内/外置麦克风切换功能、手持、领夹多种使用方式。
10.一键静音功能放便老师与他人勾通.
11.无音频信号输入自动降噪静音功能。
12.远距离电子激光教鞭、根据用户要求可增加PPT翻页功能（需配另外PPT翻页器，话筒按键集合该功能）。
13.锂电池供电环保节能、连续工作12个小时、待机时间60天。*传输范围：视环境变化约20M*信噪比：≥83dB。
14.接收灵敏度：85dB±2dB。*工作频率：2400-2485MHz。
15.调制方式：QPSK
	套
	3
	

	

	3
	路由器
	锐捷RG-EG105G-E V2
	1.接口：5个10/100/1000Base-T以太网端口，4个WAN口；
2.性能：接入带宽1500Mbps，吞吐量1500Mbps；
3.内存：256MB
4.Flash：256MB
5.支持AC模式，支持AP管理，最大可管理AP数(路由模式)32 台，最大可管理AP数(AC模式)300 台；
6.支持IPTV，支持带宽叠加，支持端口隔离，支持端口镜像；
7.上网方式：PPPoE、动态IP、静态IP，支持PPPoE服务器，支持PPPoE客户端，支持接入方式自动识别；
8.支持基于应用/应用组的流控，支持流量控制，支持流量审计，支持行为管理；
9.支持ACL，支持基于时间的ACL，支持IPv6 ACL；
10.支持防碎片攻击，支持防Teardrop攻击，支持防畸形包攻击，支持防着陆攻击，支持防Smurf 攻击，支持防SYN泛洪攻击，支持静态ARP绑定；
	台
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	4
	对讲机
	小米对讲机3
	1.接口类型：Type-C/POGO PIN（充电触点）；
2.发射功率：≤5W；
3.频段：业余U段，业余V段；
4.频率范围：远距离频道：430.000MHz-440.000MHz，自定义频道：430.000MHz-440.000MHz  144.000MHz-148.000MHz；
5.电池类型：18650锂离子电池；
6.电池容量：5100mAh；
7.屏幕尺寸：1.77英寸；
8.耳机接口：3.5mm插口；
9.调制方式：16KOF3E/8K5OF3E；
10.防护等级：IP65；
	台
	6
		
	

	
	

	合计（大写：人民XXXXXX 元整）
	（小写）¥ XXXX 元

	二、商务要求

	质保期
	例：
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。

	报价说明
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：
1）采购内容中所有货物和服务的价格；
2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用；
4）必要的保险、检测费用和各项税费等。

	质保期
	1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。
（填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期）

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前  1  年内生产的产品。
2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。
3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。
4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。
5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	交付时间
	1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。
2.交付地点：广西中医药大学。
（填写供方可承诺的最短交付期）

	三、其它

	对上述内容进行补充


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）
法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）
供应商地址：	                       
供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日
