附件1：
初步规格参数
一、小礼堂灯光、音响系统升级改造功能参数
	序号
	货物名称
	技术需求
	数量单位

	一、音响扩声及会议系统

	1
	双8寸二分频全频线阵音箱（钕磁外置分频）
	参考型号IEO-LA208。系统类型：双8寸线阵（外置二分频）；频率范围55Hz-20kHz，频率响应60Hz-18kHz（±3dB）；灵敏度105dB SPL 1W/1m；输入阻抗8Ω；额定功率450W；最大声压级135dB SPL；声场辐射范围水平110°；高音44mm音圈钕磁，低音2×120mm磁钢/49.5mm音圈；15mm桦木夹板箱体；输入接口2×LP20四芯航空防水插。
★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。
	8只

	2
	单18寸线阵次低音音箱
	参考型号IEO-LA208S。单18寸超低音箱（配合LA208使用）；频率范围40Hz-500Hz，频率响应50Hz-450Hz（±3dB）；灵敏度104dB SPL 1W/1m；额定功率800W；最大声压级136dB SPL；低音220mm磁钢/100mm音圈；18mm桦木夹板箱体。
★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。
	2只

	3
	线阵音箱吊挂田字架
	参考型号IEO定制款，配合线阵音箱用于吊挂连接架。
	4副

	4
	线阵全频音箱高音功放机
	参考型号AOFO-NX41600。8Ω立体声功率4×1600W，4Ω立体声功率4×2400W，8Ω桥接功率2×4800W；频响20Hz-30kHz±0.5dB；总谐波失真小于1%；信噪比110dB；输入增益面板背面开关0.775V/1.0V/1.4V；2个温控冷却风扇；具备短路、断路、直流电压、过热、射频、超低频保护；电源90-265V。
★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。
	2台

	5
	线阵音箱低音功放机
	参考型号AOFO-NX41600。8Ω立体声功率4×1600W，4Ω立体声功率4×2400W，8Ω桥接功率2×4800W；频响20Hz-30kHz±0.5dB；总谐波失真小于1%；信噪比110dB；2个温控冷却风扇；具备短路、断路、直流电压、过热、射频、超低频保护。
★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。
	2台

	6
	线阵音箱次低音音箱功放机
	参考型号AOFO-TF30 Max。立体声功率8Ω 2×3000W，4Ω 2×4500W，桥接功率6000W；通道数2；信噪比110dB；频响20Hz-30kHz±0.5dB；总谐波失真小于1%；阻尼系数300；前面板配保护、信号、工作指示灯。
★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。
	1台

	7
	主控系统数字调音台
	参考型号德国百灵达Behringer-Wing。★具有24推子控制界面和10英寸触摸屏的48通道、28总线全立体声数字调音台；通过3个AES50端口提供多达144个输入和输出信号（Klark Teknik SuperMAC技术）；每个输入通道6段参量均衡，每个总线8段参量均衡；本地8个Midas ProXLR/TRS输入接口；★自动混音通道16个可全部自定义；8个静音编组，16个DCA编组；★双SD卡实时录播，多达64条音轨和标记；24个100mm电动推子；A/D转换动态范围114dB。
★该产品与现场原系统无缝连接匹配使用。成交供应商在收到成交结果通知之日起2个工作日内必须向采购人提供该货物样品，现场调试是否与原系统匹配使用。
	1台

	8
	调音台接口箱
	参考型号德国迈达斯MIDAS-DL153。★16输入/8输出的舞台接口箱，内置MIDAS麦克风前置放大器和48V幻象电源；★配置2个AES50接口，支持冗余备份；8路电子平衡低阻抗线路电平输出；通过超5类电缆远程操作高达100米；支持24bit和96kHz采样率；面板配置电源状态指示灯LED和LCD显示屏；标准2U机箱。
★该产品与现场原系统无缝连接匹配使用。成交供应商在收到成交结果通知之日起2个工作日内必须向采购人提供该货物样品，现场调试是否与原系统匹配使用。
	1台

	9
	数字音箱处理器
	参考型号诺讯LM848T。32位DSP芯片处理，★采样率96KHz，24bit AD/DA转换；★输入处理部分包含信号发生器、噪声门、16段均衡、高低通滤波器、全通滤波器、增益控制、静音、相位、2000ms可调延时；★输出处理部分包含16段均衡、FIR滤波器、高低通滤波器、增益控制、静音、相位、2000ms可调延时；所有输入输出之间可自由矩阵式分配；分频器类型可选择巴特沃斯、贝塞尔、林克威治-瑞利，斜率-6dB/Oct至-48dB/Oct可选；★内置测试信号发生器（粉红噪声、白噪声、扫频及20Hz-20kHz正弦波可选，幅度可调）；前面板带输入输出电平指示灯、USB控制端口。
★具备音频矩阵处理系统V1.0，原始取得中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。
★该产品与现场原系统无缝连接匹配使用，成交后2个工作日内提供样品现场调试匹配。
	1台

	10
	专业演出手持式无线话筒
	参考型号DIGIRATE（迪吉瑞）AD100。双通道接收，1U标准机柜金属外壳；自动选频接收方式；红外自动同步功能；PLL锁相环回路合成调谐器，阻隔环境未知射频干扰；超过600个可选频率，可预设32个不同频段；OLED屏幕显示完整资料；平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm输出；环境电磁波扫描，自动选择最小干扰频率；超宽带宽120MHz。
★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。
	4套

	11
	专业演出头戴式无线话筒
	参考型号DIGIRATE（迪吉瑞）AD100（头戴式）。双通道接收，1U标准机柜金属外壳；自动选频接收；红外自动同步；PLL锁相环回路合成调谐器；超过600个可选频率，可预设32个不同频段；OLED屏幕显示；平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm输出；环境电磁波扫描自动选择最小干扰频率；超宽带宽121MHz。
★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。
	4套

	12
	天线集成放大器
	参考型号IEO-TX-2150。多功能天线分配系统；频率范围450-970MHz；10路天线分配系统允许最多5台无线接收机共同使用4只天线；24级增益可调（-18~+6dB），补偿插入损失；2个BNC型级联端口；5个DC12V时序输出接头（最大总电流4A）；面板设增益、射频过载、天线状态、12V输出指示灯。
	2套

	13
	无线手拉手会议系统主机
	参考型号BPS-TS-5880。讨论型数字会议系统，可配置视频多媒体会议系统、远程视频会议系统；采用600-800MHz UHF波段；数字无线处理音频信号和控制信号，无需繁琐连线；科学的IP与ID编码设计，单元数量最大999只；完善的通信协议保证会议内容安全。
★与无线会议系统话筒单元、充电站为同一品牌。
	1台

	14
	无线会议系统主席双咪话筒
	参考型号BPS-TS-580A。UHF载波频率600MHz-840MHz；具备视像跟踪功能；防手机电磁波干扰；D-PLL射频稳定技术；可选择1到4只话筒发言的先入先出模式；主席优先键功能；信噪比105dB，动态范围95dB，频率响应20Hz-18kHz，总谐波失真≤0.05%，音频无线传输延时＜5ms；高灵敏度超指向性收音，有效拾音距离可达60cm；1200mAh锂电充电电池，连续待机16小时以上，连续发言6-8小时。
★与无线会议系统充电站为同一品牌。
	1支

	15
	无线会议系统列席话筒
	参考型号BPS-TS-580B。UHF载波频率600MHz-840MHz；具备视像跟踪功能；防手机电磁波干扰；D-PLL射频稳定技术；先入先出发言模式；信噪比105dB，动态范围95dB，频率响应20Hz-18kHz，总谐波失真≤0.05%，音频无线传输延时＜5ms；1200mAh锂电充电电池，连续发言6-8小时。
★与无线会议系统充电站为同一品牌。
★该产品与现场原系统无缝连接匹配使用，成交后2个工作日内提供样品现场调试匹配。
	9支

	16
	无线会议系统充电站
	参考型号BPS-TS-580C。★镍氢电池话筒专用充电箱，同时支持12支话筒充电；每个槽位具备完全独立的充、放电进程，消除记忆效应，内建微处理器侦测负压差判停，辅以最大时间保护机制；全球通用100V-240V电压；完全的单回路设计。
★与无线会议系统话筒为同一品牌。
★该产品与现场原系统无缝连接匹配使用，成交后2个工作日内提供样品现场调试匹配。
	1台

	17
	四通道会议系统全自动反馈抑制器
	参考型号卡博CRCBOX-FX-9696。全自动检测现场啸叫点，通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效抑制啸叫；4路万能输入接口，每路独立48V幻象电源；2路平衡输出接口，配有线路输入输出莲花接口；面板一键专业数字反馈抑制模块，直通/反馈模式可转换；面板一键快速校准；2吋TFT彩屏显示；频率响应20Hz-20KHz；信噪比>90dB；标准1U机箱，高档拉丝铝合金面板。
	1台

	18
	电声乐队鼓组话筒
	参考型号SUSEYN-KING717套装乐器话筒。含底鼓麦克风（心形动圈，频率响应60Hz-14kHz）、小军鼓/通鼓麦克风（心形动圈，频率响应80Hz-18kHz）、乐器麦克风（心形电容，48V幻象供电，电池1.5V碱性AA型）。
	1套

	19
	电源时序管理器
	参考型号CAVGI MX-16智能电源控制器（网络版）。★16路万用插座继电器受控；单路最大输出电流10A，最大输入电流30A；★3.5寸多功能彩色高清触摸屏，显示电压、日期时间、通道状态、当前负载，支持独立控制各通道；RS232/USB/LAN以太网口接入中控设备控制；支持局域网内代码控制，支持TCP/UDP网络工作模式；9组设备开关场景数据保存/调用；级联ID 0-255；定时开关机；欠压、过压检测报警，支持面板LOCK锁定功能。
★该产品与现场原系统无缝连接匹配使用，成交后2个工作日内提供样品现场调试匹配。
	1台

	二、线缆辅材及设备柜

	20
	设备柜
	32U全钢结构，带玻璃门及缕线槽。
	1只

	21
	四芯音箱电缆线
	4×2.5㎡，双胶套4芯电缆，国标。
	150米

	22
	话筒电缆线
	2×0.75，国标。
	100米

	23
	带屏蔽6类网线
	超6类，国标。
	100米

	24
	吊挂音箱钢丝绳
	6㎡，国标。
	80米

	25
	弱电施工布线用PVC管槽
	现场核算，国标。
	1批

	三、吸音隔音装修工程

	26
	轻钢龙骨
	80mm×80mm，基础框架使用。
	400㎡

	27
	打底吸音棉
	厚度40mm。
	400㎡

	28
	隔音减震板
	单块2000mm×1200mm，厚度18mm。
	400㎡

	29
	带孔吸音面板
	密度板材，厚度15mm。
	100㎡

	30
	软包吸音模块
	定制型，厚度30mm，外包材质布艺，吸音材料形态纤维状，含环保固化胶水。
	400㎡

	31
	踢脚线
	竹木人造板压制，高度100mm，长度2500mm。
	60条

	32
	收边装饰条
	人造竹木，板材拼接收边用。
	100条

	33
	自粘模块化地毯
	材质XPE发泡，可水洗反复粘贴，含环保加固胶水。
	240㎡

	34
	对开隔音门
	定制型，对开门，防火隔音，有效隔音40分贝左右。
	4樘

	35
	单开隔音门
	定制型，防火隔音，有效隔音41分贝左右。
	2樘

	36
	框架木方
	30mm×40mm，造型框架打底用。
	4捆

	37
	木工板
	1200mm×2400mm，收边造型用途。
	30㎡

	38
	照明线路改造
	装修时对原有电器线路进行移除，装修完毕时复原原有电器线路，并增加增大原礼堂主供电电缆。
	1项

	39
	脚手架
	礼堂施工高度台高需租赁使用四层龙门架。
	30天

	四、舞台灯光系统

	40
	电脑LED三合一摇头光束图案灯
	参考型号AOMEIDI-AMD9902。额定功率300W；★光源使用高亮度大功率200W白光LED 1个；光束角度3.7°-35°，可变焦透镜，线性放大缩小；★控制通道18个标准DMX通道；运行模式：声控、自走、主从、DMX512，图案、光束、染色三合一功能；颜色盘9种颜色+白光，可线性色彩转换及彩虹效果；★2个图案盘（固定图案盘8款图案+白圆，旋转图案盘7款旋转图案+白圆）；独立3面棱镜，棱镜正、反自由旋转；DMX线性高清调焦；内置雾化镜0-100%线性雾化；频闪1-20次/秒；调光0-100%机械线性调光；水平扫描540°，垂直扫描270°，8或16Bit精度微调，自动回位纠正；LCD液晶显示，中英文切换；防护等级IP20。
★与现场原系统无缝连接匹配使用，成交后2个工作日内提供样品现场调试匹配。
★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件及国家版权局计算机软件著作权证书。
	36支

	41
	LED投射灯（54×3W，3合1）
	参考型号AOMEIDI-AMD9203。电压AC100-240V；额定功率180W；光源54颗高亮度大功率3W RGB三合一LED，灯泡使用寿命约6万小时；RGB混色可组合出16777216种颜色变化；透镜角度25°（可选配45°）；运行模式：声控、自走、主从、DMX512；数码显示界面；调光0-100%线性调光；频闪1-13次/秒；高强度压铸铝结构；防护等级IP20。
★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件及国家版权局计算机软件著作权证书。
	66支

	42
	14颗30W点控洗墙灯
	参考型号AOMEIDI-AMD9161。光源14×30W RGB三合一LED，每颗灯珠RGB颜色均可单独控制；透镜角度15°、25°、55°可选；操作模式DMX、主/从、声控；★DMX通道8通道模式可选择；0-100%调光功能，各种频闪及效果速度均可选；★内置12种固定跑马变化效果，可同时叠加频闪效果。
	7支

	43
	成像灯（面光灯）
	参考型号AOMEIDI-AMD9086。LED成像灯，光源采用进口西铁城CITIZEN灯珠；电源AC100-240V，总功率250W；★显色指数Ra≥95，特殊显指R9≥90、R15≥90；色温3200K/5600K（常规）；光学角度15°-60°可调整；光斑中心照度与边缘照度偏差不超过5%；功能效果：散光、聚光、柔光；控制通道（3200K/5600K）2CH/全彩8CH；调光0-100%线性调光；控制模式DMX有线、无线信号可选/手动模式；噪音1米≤30dB；内置温度保护传感器；防护等级IP20。
★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。
	8支

	44
	LED多功能切割摇头灯（面光灯）
	参考型号AOMEIDI-AMD9919。额定功率500W，LED模组400W，色温7300K；控制模式DMX、自走、主从、声控；35个国际标准DMX通道；三合一光学镜头设计：光束模式2°、图案模式4°-45°、染色模式2°-35°，三种模式任意切换；频闪0.5-25；颜色盘2个，9个颜色+白光+线性CTO，可半色、可双向流动；★固定图案盘1个（9种图案+白光，带抖动及正反向快慢流水效果）；★旋转图案盘1个（5个可选图案片+白光，可正反自转并有抖动效果）；线性CMY无极混色；★2个独立旋转棱镜（8棱镜和6排镜）；电子调焦，高精密玻璃光学镜头；★切割盘：一组由八个切角片组成的光斑切角系统，可创造任意方向的三角形、菱形、长方形等形状光斑；水平扫描540°，垂直扫描270°（16Bit）；内置RDM功能、智能风机调速设计、灯具故障显示功能、光电复位自动纠错；防护等级IP20。
★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。
	4支

	45
	全彩激光灯
	参考型号TVS-S-10。电源AC100-240V；额定功率280W；★功率：红3000mW（638nm）、绿3000mW（525nm）、蓝4000mW（450nm）；★节目效果：各种光束、几何图形、动画、断笔效果，200余种光束动画效果；激光调制信号模拟调制0-20K；振镜光学扫描角度±30度；★控制模式：声控/自动/DMX512/主从控制，通道17CH。
★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。
	2台

	46
	LED追光灯
	参考型号HY（鸿远）LED330。耗电功率400W；光学系统330W LED灯珠；一个彩色转轮6颜色+白光，图案可自定；光圈大小可调；频闪1-7次/秒；色温校正正常5600K，调高6000K，调低3200K；光束距离30M，光束角度23度；高强度风冷散热；IP20保护等级，高温自动切断保护装置；追光人工控制。
	1台

	47
	电子礼花机（含8瓶耗材）
	参考型号HY（鸿远）HYTX-600。工作功率600W；输入电源AC220V/110V±10%；预热时间1-3分钟；喷花方向垂直向上，喷花高度可调1.0-5.0米（不同耗材喷花高度不同）；双DMX接口，双AC电源接口串联。
	4台

	48
	烟雾机
	参考型号AOMEIDI-AMD8203。工作电压AC220V；耗电量1200W；热机时间8分钟；喷出量18000 cubic.ft/min；油桶容量2L。
	2台

	49
	触摸屏灯光控制台
	参考型号BODA-BD-TT8（V16版本）。★I5CPU，120G固态硬盘，4GB运行内存；★内置8个DMX512输出口，共4096个通道；★内置1个15.6寸高分辨率触摸屏（工业屏）；★支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件；内置UPS备用电池；★支持中文菜单显示，内置多国语言；★支持Art-Net网络功能，可扩展至12个DMX输出线路（域）6144个通道；10个宏功能按钮；20个重放推杆，支持1000个以上程序重放；CMY/RGB拾色板系统；图形发生器；支持CITP协议；内置数千种灯库及灯库编辑软件；★内置Visualiser线条式灯光可视化软件；支持MIDI时间码声光同步功能。
	1台

	50
	8路光电隔离信号放大器
	参考型号BODA-BD-802B。8路光电隔离的信号分配输出，每路带信号指示灯；信号放大整形功能，延长信号传输距离；增强数据总线接入设备数量的能力；保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离；手拉手电源插座；标准19寸1U机柜安装；供电AC90V-240V。
	3台

	51
	网络扩展器
	参考型号BODA-BD-608A。提供8个标准数据输出端口；★可输入2路ArtNet数据，可输出8路512数据（总共可输出4096个通道）；★可将常规512信号转换成Art-Net网络信号；★所有网络配置参数可通过自带按键和OLED显示屏直接修改（无需连接电脑设置）；可使用其它支持Art-Net的软件、控制台、控制器通过网络分发Art-Net数据；标准19寸1U机柜安装。
	1台

	五、灯光辅材及安装材料

	52
	灯光主电源电缆线
	国产品牌，现场配置，国标。
	150米

	53
	灯具电源线缆
	国产品牌，现场配置，国标。
	300米

	54
	线缆桥架
	国产品牌，现场配置，国标。
	50米

	55
	灯光架（双层管结构）
	国产品牌，现场配置，国标。
	30米

	56
	灯光架（单层管结构）
	国产品牌，现场配置，国标。
	50米

	57
	钢丝绳及夹具
	国产品牌，现场配置，国标。
	100米

	58
	灯光开关箱
	国产品牌，现场配置，国标。
	1套

	59
	灯具控制信号线缆
	国产品牌，现场配置，国标。
	300米

	60
	灯具信号插头
	国产品牌，现场配置，国标。
	1批

	61
	6类网线
	国产品牌，现场配置，国标。
	100米



二、商务要求
1.合同签订期：自成交通知书发出之后30日内。
2.供货（实施）时间：合同签订之日起至全部货物供货、安装、调试完成并验收通过止。自合同签订之日起60日内完成全部供货、安装及调试（具体以采购文件为准）。
3.供货（实施）地点：广西中医药大学仙葫校区大学生活动中心二楼小礼堂，采购人指定地点。
4.报价要求：本次报价须为人民币报价，包含货物价款、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、管线布设、辅材配件、装修施工、脚手架租赁、检测、培训、技术指导、税费及售后服务等全部费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明而供应商认为必需的费用也需列入总报价。合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。
5.交货及安装期要求：安装具体时间由采购人通知，中标方接到通知后30天内安装完毕并通过最终验收交付使用。
6.质保及售后要求：送货上门，按现场条件全程安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。自项目验收合格之日起，所供灯光、音响设备质保期不少于60个月，吸音隔音装修工程按国家有关规定保修。质保期内因产品质量问题引起的维修、更换费用由成交供应商承担；在接到故障通知后2小时内进行响应，4小时内到达现场免费维修，到达现场后4小时内修复。如4小时内无法修复的，全部免费提供与原设备技术参数相同或高于原设备技术参数的备品、备件，以保证采购人的正常使用。
7.验收标准：验收标准执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。涉及电气安全、消防及建筑装修的，须符合相关规范要求。
货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
（1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。
（2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。
（3）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
（4）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权拒收货物并终止合同。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。
8.付款方式、时间及条件：（1）双方签订合同后，中标供应商须向采购人提供合同总金额30%的预付款保函（保函有效期不少于三个月。保函到期前，若项目未完成，中标供应商须在保函到期前提前1个月提交新一期保函）及等额发票，在采购人收到预付款保函及发票后10个工作日内向中标供应商一次性支付合同款总金额30%的预付款；项目验收合格后，采购人收到等额发票后10个工作日内采购人向中标供应商一次性支付剩余70%的合同款。（2）若采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行据实计算。
9.履约保证金：按本项目中标总金额的3%（如中标供应商为中小企业的，按本项目中标总金额的2%）收取。
[bookmark: _GoBack]10.施工要求：现场施工须遵守学校安全、消防及文明施工管理规定；高空作业、临时用电等须由具备相应资质的人员按规范操作并做好安全防护；施工期间不得影响学校正常教学秩序，施工时间安排以采购人通知为准。
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