附件3：采购需求
一、项目概况
项目名称：西诊实验室建设项目（编号：GUCM-2026-XJ-006-XM）
采购内容：体格检查考培模型5具、课堂采集分析终端4套、终端管理软件1套、高清双目摄像机4套、摄像机管理软件1套、拾音麦克风4套、触控面板4套。
二、▲实质性技术参数要求（必须满足）

	一、技术要求（▲的实质性技术参数要求必须满足）

	序号
	采购内容
	参考品牌型号
	技术参数
	计量
单位
	数量

	1
	体格检查考培模型
	














营口巨成、北京医模、圣医智教




	一、系统概况
▲1、系统主要由成人女性上半身、平板组成，通过扫描二维码或Wi-Fi连接模拟人。 
2、软件系统以新版《诊断学》教材及《内科学》教材为依据，实现智能模拟人与计算机之间相互交互， 完整体现诊断学 “视、听、触、叩”的技能训练与考核。
3、软件系统包含丰富的多媒体内容，包含3D模拟动画、二维动画、真人教学视频、文字详解以及案例图片等，按教材内容进行图、文、音、像四位一体的视诊、触诊、叩诊、听诊及呼吸系统、循环系统和腹部各种常见疾病体征的理论教学，形象阐释病理体征的解剖变化、触诊位置、听诊音等，界面生动，操作简捷，减轻教师进行诊断学及内科学理论教学工作强度，提高教学及考核效果。
二、模型人功能
1、模拟人为成人女性上半身，卧躺在硬制台桌或者病床上，解剖标志明显，方便触诊时手部定位，体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度逼真，符合临床触诊要求。
2、模型可模拟腹式呼吸，可见腹部上下起伏，起伏程度分3个等级：深、正常和浅。可模拟腹式呼吸运动，正常呼吸运动及呼吸困难。
2.1可调节呼吸频率，呼吸频率在0~30次/分均可选择调节，精确度到1。
3、模型人双侧颈动脉有搏动，可设置脉搏频率，调节范围为0~200次/分，可以真实触摸脉搏搏动，仿真人跳动，方便教学。
4、可模拟不同程度的肝肿大和脾肿大，肿大的程度可从0cm~8cm自由设置，精确到0.1cm。
5、模型可模拟胃、胰腺、小肠、阑尾、膀胱或子宫、回盲、左上输尿管点、右上输尿管点、左中输尿管点、右中输尿管点、肝或结肠肝曲、脾脏或结肠脾曲、肝脏囊肿、胆囊压痛（墨菲征）等至少14个部位的压痛、反跳痛触诊点，当触诊到相应位置时，模拟人会发出“哎呀，好疼”的语音提示，可单部位触诊或多部位同时触诊。
▲6、模型人瞳孔采用液晶显示，能够模拟瞳孔散大、瞳孔正常、瞳孔缩小及瞳孔针尖样。
▲6.1 存在直接对光反射以及间接对光反射功能，对光反射具有3种模式可调，包括正常、无、缓慢。
6.2左右眼可单独控制或联动控制。
7、可在模拟人腹部使用真实的听诊器听取肠鸣音，有5种肠鸣音类型可以选择。

三、软件功能
1、腹部检查软件以《诊断学》教材及《内科学》教材为依据，按照视、听、叩、触诊断流程，完全符合教学标准。采用真人视频教学、3D动画展示腹部检查方法和操作。
2、软件主要分为视诊、听诊、叩诊和触诊4个部分，系统地讲述了腹部视诊、听诊、叩诊和触诊的内容和方法。
▲2.1腹部视诊、触诊、叩诊和听诊内容均具有层级分类，方便查找，每个版块均具有文字、语音、图片、视频等教学资源，全面讲解体格检查的操作方法，便于学生理解掌握。视频及语音音量大小可自由调节。
3、腹部视诊包含≥27 种内容，腹部视诊内容包括腹部外形、呼吸运动、腹壁静脉、腹壁其他情况等，具体包含腹部外形（膨隆、凹陷等）、呼吸运动（正常、变浅、变深、呼吸频率）、腹壁（腹壁静脉曲张血流方向、皮疹、瘢痕、胃肠型及蠕动波、腹股沟疝）等相关的内容。
3.1、在仿真人体模型上可模拟腹式呼吸运动：呼吸频率在0~30次/分均可选择调节（精确度到1），呼吸幅度有正常、浅、深3种调节模式；肝脏-胆囊、脾脏可跟随呼吸运动在膈的上下移动。 
4、腹部叩诊包含≥ 11 种内容，包含肝浊音界、肝区叩痛、脾脏叩诊、肋脊角叩痛、移动性浊音等相关内容。
▲5、腹部听诊包含至少5种肠鸣音（正常、亢进、活跃、减弱、消失）、6处血管杂音、摩擦音（肝区、脾区摩擦音）、搔刮试验、振水音等相关内容，可使用临床真实听诊器进行听诊。
6、腹部触诊包含≥ 38 种内容，具体包含腹壁紧张度、压痛及反跳痛、肝脏触诊、脾脏触诊、胆囊触诊、腹部包块等。
▲6.1压痛及反跳痛：腹部包括胃、胰腺、小肠、阑尾、膀胱或子宫、回盲、左上输尿管点、右上输尿管点、左中输尿管点、右中输尿管点、肝或结肠肝曲、脾脏或结肠脾曲、肝脏囊肿、胆囊压痛（墨菲征）等，不少于14个位置的压痛、反跳痛点。
▲6.2按压压痛及反跳痛时，模拟人有真实压痛及反跳痛反馈。压痛点可单个选择或多个同时选择。
6.3脾脏触诊：可以模拟任意不同脾脏病变脾脏大小的改变，模拟人脾脏设置范围可从0~8cm进行任意大小调节，可精确到0.1cm随意调节；学生可针对教学内容进行脾脏轻度肿大、中度肿大以及高度肿大测量。
6.4肝脏触诊：肝脏触诊可以模拟不同肝脏病变肝脏大小的改变；可选单手/双手触诊法，肝脏设置范围可从0~8cm进行任意大小调节，可精确到0.1cm随意调节。
6.5胆囊触诊时可表现墨菲征阳性，模拟人具有压痛反馈。
	具
	5

	2
	课堂采集分析终端
	





奥威亚、中庆、文香

	1.主机采用嵌入式设计，高度集成化包括独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、AI视觉行为分析等功能；
▲2.主机须满足摄录一体化要求，内置双目摄像设计，包括4K定焦镜头和4K云台镜头。4K定焦镜头采用不低于 1/2.7英寸CMOS传感器，有效像素要求不低于800万；4K云台镜头采用不低于1/3.06英寸CMOS传感器，有效像素要求不低于1300万；
▲3.性能要求：CPU主芯片采用8核16位架构，高性能低功耗，核心主频≥2.4GHz。内置GPU与NPU协处理器，内置至少6TOPS 算力满足课堂分析需求；
4.AI边缘计算：要求设备支持AI人工智能课堂分析能力，无需额外部署算力分析设备即可实现AI学生行为分析。要求课后10分钟内形成分析数据，优先考虑实时分析实现学生出勤率、抬头率等分析数据的实时刷新；
▲5、主机内置AI实时分析能力，具备如下能力：
①教师视频分析：包括但不限于检测时间、教师行为、教师位置坐标、活动轨迹等；
②学生视频分析：包括但不限于检测时间、人像数据、行为数据以及出勤情况等；
6.考虑到教学应用场景对视音频及其他多媒体设备接入需求，终端接口设计要求如下：
①1路1080P高清摄像机接口，支持POE供电，满足终端外接1路摄像机拍摄老师或学生；
②HDMI in高清接口高清接口2路，接入多媒体设备画面。HDMI out高清接口1路，输出录制画面或互动画面；
③麦克风输入接口不少于2路，Line in线性声音频输入接口不少于2路，Line out线性声音频输出接口≥2，适用于高保真音频信号、无线麦克风等设备接入和输出音频信号至音箱；
7.要求设备支持至少1路USB，1路以太网口，并支持IPv4、IPv6双协议栈；
8.满足低成本布线，视频信号，音频信号支持基于POE/POC“一线通”技术实现供电、信号控制、信号传输；
9.要求支持H.264 H.265编码协议，AAC音频编码协议，RTMP、RTSP视频传输协议，H.323、SIP、BFCP、WebRTC视频通信协议，视频封装格式MP4、TS；
10.主机内置至少1TB的存储空间，保障录制视频文件的存储需求；
11.要求设备支持自定义上电工作模式，实现通电后的自动开机工作或待机休眠等状态。
	套
	4

	3
	终端管理软件
	




奥威亚、中庆、文香

	1.管理软件可支持通过浏览器登录软件进行管理，管理软件兼容适配国产操作系统、国产浏览器环境下实现导播操作，至少包括系统基本设置、录像文件管理、设备安装信息；可在导播后台看到涵盖内置与外接摄像机以及HDMI信号等所有预览画面；
2.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒；
3.权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改；
4.系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息；
5.要求系统支持对外接的高清摄像机进行远程配置，统一维护和管理界面，快速调整拍摄画面质量；
▲6.存储管理：需支持录像文件循环覆盖功能，系统在存储接近满载的情况时，将自动清理系统内录制日期最老的录像文件；
7.录制码流：支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式；
8.支持对录制视频按主讲人或文件名进行模糊检索，并查看视频的时长、分辨率、帧率、码率、编码标准等录像文件视音频指标，支持对录像文件进行回放和下载；
9.互动能力：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。通过通讯录、短号、最近呼叫等方式发起互动呼叫，进行互动教学。
10. 系统可统一控制所有终端设备（含内置及外接摄像机、音频设备等），支持对课堂进行综合多维度的实时分析，包括“学生出勤率”、“前排就坐率”、“学生抬头率”、“课堂语言分析”、“教师活动轨迹”、“课堂时间分配”等维度数据。
	套
	1

	4
	高清双目摄像机
	













奥威亚、中庆、文香

	1.要求内置双目摄像设计，全景镜头采用1/3.06英寸CMOS传感器，有效像素要求超过1300万；云台镜头采用1/2.7英寸CMOS传感器，有效像素要求超过800万；
2.最大可支持3840×2160并向下兼容；
3.要求变焦摄像头具备转动跟踪，水平转动范围达±155°，垂直转动范围达-30°~＋120°；
4.要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s；
5.要求定焦摄像头水平视场角≥63.4°，垂直视场角≥38.3°；
6.要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；
7.要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；
8.要求具备Console口（RJ45）≥1；
9.RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；
10.要求支持OPUS、G.711A、AAC等常用音频编码协议；
11.要求具备USB Type-A≥1；
12.要求支持VISCA协议满足多种场景控制要求；
13.要求具备背光补偿功能；
14.支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB；
▲15.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输；
▲16.内置边缘AI算力，支持AI视觉实时分析、人物跟踪拍摄。
17.支持POE供电和DC12V电源适配器等供电方式；
18.要求摄像机与录播主机为同一品牌。
	套
	4

	5
	摄像机管理软件
	











奥威亚、中庆、文香

	1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；
2.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；；
3.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D数字降噪；
4.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
5.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；
6.需支持摄像机控制功能，包括变焦摄像头控制、预置位设置与调用、焦距调节等；
7.变焦摄像头需支持自动/手动两种聚焦锁定模式；
8.变焦摄像头需支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°；
▲9.支持老师行为AI分析功能，包括教师行为轨迹、师生互动行为等；
▲10.支持老师AI跟踪拍摄，要求内置AI跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；
▲11.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响。
	套
	1

	6
	拾音麦克风
	
奥威亚、中庆、文香

	1.指向性：超心型
2.频率响应：40Hz—16kHz
3.灵敏度≥-7dB±1dB
4.最大声压级≥110dB
5.信噪比≥62dB
6.动态范围≥78.5dB
7.使用电源：麦克风一线通供电
8.输出接口：RJ45，数字音频接口
	套
	4

	7
	触控面板
	


















奥威亚、中庆、文香

	1.硬件设计
1）支持壁挂式上墙部署；
2）具备10.1英寸1280*800高清全视角显示屏幕；
3）存储性能：缓存容量不小于2G,存储容量不小于16G；
4）操作系统 ：Android 11及以上版本；
5）接口类型：USB≥1， 网络接口≥1，串口RS232≥1；
2.整体设计
1）▲控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制；
2）电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作；
3）▲集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用；
3.录课模式控制
1）支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作；
2）支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作；
3）支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位；
4.互动模式控制
1）▲支持通讯录呼叫功能，读取显示录播主机通讯录，并能够通过通讯录进行快速呼叫；
2）支持快速拨号呼叫功能，输入用户短号实现快速呼叫；
3）支持通过触控面板实时预览互动信号画面，实现直观互动控制；
4）支持互动过程的录制、暂停、直播等操作；
5）支持互动过程的自动导播控制、互动导播画面自由选择控制功能；
5.录像资源管理控制
1）▲支持录像资源管理，通过导播控制软件直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并支持选择相关的录课资源进行回放；
2）支持录制资源下载操作，将文件下载至U盘进行移动共享。
	套
	4


	二、▲商务需求

	服务地点
	广西中医药大学明秀校区新八栋教学楼。

	质保期
	整体质保期≥3年，自货物最终验收合格之日起正式计算。

	付款方式
	本项目无预付款。货物安装调试完毕并经采购人一次性验收合格后，成交供应商提交等额、合规的增值税发票（增值税专用发票优先），采购人在15个工作日内通过公对公银行转账方式一次性付清全部货款。

	报价方式
	人民币报价包含但不限于产品、运输、装卸、安装、辅材、调试、保险、检测、税费、售后服务等全部费用

	售后服务要求

	1.严格执行国家产品“三包”政策，质保期内非人为损坏的质量问题，成交供应商无条件更换、退货（退换方式由采购人确定），承担检测、运输、人工等全部费用。
2.质保期内供应商拒不履行维保、退换货义务的，采购人可委托第三方处理，产生的所有费用由成交供应商全额承担，同时采购人有权追偿损失、解除合同。

	验收要求

	1.验收方式
本项目采用一次性验收方式。货物运抵指定交付地点并完成安装调试后，采购人在5个工作日内组织一次性验收，对货物的数量、规格型号、外观完整性、技术参参数及系统兼容性等进行全面核验。
2.验收依据与标准
验  验收以本采购需求所载明的技术参数、供货标准、系统兼容性要求及国家强制性标准或行业推荐性标准为依据，重点审查产品真伪、数量、规格型号、是否全新原装、参数指标达标性及系统兼容性。
3.验收结果与风险承担
验收合格的，采购人签署验收报告，货物正式交付。验收不合格的，供应商应在采购人要求的合理期限内免费整改并重新申请验收。供应商无正当理由拒绝到场配合验收的，构成严重违约，应向采购人支付合同总金额20%的违约金。在验收合格并正式移交采购人之前，全部货物的保管责任、毁损灭失风险及安全责任均由供应商独立承担。

	违约责任

	1.货物不符之违约责任
供应商须完全响应本采购需求中的实质性条款，所提供的货物质量、技术参数、规格标准及系统兼容性须与响应文件及合同约定100%匹配。若货物存在品牌、型号、规格、产地、材质、参数、兼容性等与约定不符的情形（包括但不限于“货不对板”），即构成根本违约。采购人有权单方解除合同，要求供应商在3个工作日内退还已付全部款项，并按合同总价款的20%向采购人支付违约金；违约金不足以弥补采购人实际损失（包括但不限于替代采购差价、停业损失、第三方索赔等）的，采购人有权继续追偿。
2.发票违约及税务合规责任
供应商须按照国家税收法律法规开具真实、合法、有效的发票。若供应商提供虚假、无效或不符合税务规定的发票，应在采购人通知之日起5个工作日内重新开具合规发票；逾期未重开或无法重开的，采购人有权暂停支付剩余款项。
3.权属、知识产权及履约保障责任
供应商须保证其对所交付货物享有完整的合法所有权，且不侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密或其他合法权益。
4.逾期交货违约责任
除不可抗力外，供应商未按合同约定时间交付货物的，每逾期一日，应按合同总金额的0.05%向采购人支付逾期违约金，逾期违约金总额不超过合同总金额的10%。
5.质量保证期内的责任
质保期内，货物出现质量问题或故障的，供应商应在收到采购人通知后48小时内响应并提供解决方案；若系重大质量缺陷（影响核心功能或系统安全），须在72小时内完成修复或更换。
6. 违约金适用规则及责任总和上限
本条约定的各项违约金可分别适用，合并计算。但若基于同一违约事实触发多项违约金条款的，以金额较高者为准，不重复计算。本条约定的各项赔偿性违约金总额（不含定金罚则、返还货款及第三方索赔）原则上不超过合同总金额的30%，但因供应商故意或重大过失导致的损失，不受此限。
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