附件3
技术参数和商务需求
一、技术参数需求
	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	单位
	项目要求及
技术参数

	1
	PVC排水管
	DN75（De75）
	4
	米
	PVC-U 实壁管，符合 GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》；壁厚达标，内外壁光滑、无裂纹气泡，满足排水坡度与承压要求。

	2
	PVC管弯头
	DN75
	4
	个
	PVC-U 管件，符合 GB/T 5836.2-2018，与管材同材质同规格，承插粘接。

	3
	PVC管直接
	DN75
	2
	个
	同上，同材质同规格。

	4
	PVC管三通
	DN75
	2
	个
	同上，同材质同规格。

	5
	PVC管清扫口
	DN75
	1
	个
	同上，带可开启盖，便于管道清淤。

	6
	PVC专用胶水
	—
	1
	瓶
	PVC-U 溶剂型胶粘剂，粘接牢固、无渗漏。

	7
	热镀锌钢管
	DN65
	6
	米
	低压流体输送用焊接钢管热浸镀锌，符合 GB/T 3091-2015；镀锌层均匀光滑、无漏镀，壁厚达标。

	8
	镀锌管45°弯头
	DN65
	1
	个
	热镀锌，与管材配套。

	9
	镀锌管90°弯头
	DN65
	1
	个
	热镀锌，与管材配套。

	10
	隔油沉砂池
	—
	1
	个
	砖砌或成品隔油沉砂池，具备隔油+沉砂功能，防渗漏、便于清掏，满足餐饮商铺排水要求。

	11
	钻墙孔
	—
	5
	个
	孔径适配管道穿越，施工后墙面修补恢复平整。

	12
	施工及人工
	—
	1
	项
	持证上岗、按规范施工；管道坡度与接口密封符合排水设计要求，做到安全文明、工完场清。


二、商务需求
· 报价要求：报价总价须包含完成本项目全部内容的费用（材料、管件、人工、机械、运输、措施、税金等），一次性包干。
· [bookmark: _GoBack]施工地点：广西中医药大学明秀校区大门外18、19号商铺（栗妃板栗店、天等鸡肉粉）。
· 完成时间：签订合同之日起 5 个工作日内完成。
· 付款方式：项目经公司验收合格后，15个工作日内凭供应商开具的全额增值税专用发票付清合同款（无质保金、无息）。
· 质保要求：验收合格之日起 12 个月内免费维修（非人为损坏）。
三、其他要求
· 供应商须具相应施工/经营范围，施工人员持证，遵守校园安全管理规定；
· 施工不得影响周边商铺正常营业，做到文明施工、工完场清；
· 所用材料须提供合格证明，工程质保期内无偿维保。
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