**附件3**

说明：

1.投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

2.本章中带★号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

**采购需求**

|  |
| --- |
| **一、物品参数需求** |
| **序号** | **采购物品名称** | **品牌** | **数量****单位** | **项目要求及物品参数需求** |
| 1 | 清理仙葫校区化粪池、转粪池 | 无 | 化粪池44个共272车（5立方/车） | 一、服务范围：负责仙葫校区学生宿舍、教学楼、食堂、体育馆、科学实验中心（达道楼、格物楼、解剖楼）、壮瑶红楼、学生活动中心、东北门、图书馆、合德楼、自成楼、研究生宿舍综合楼、游泳馆等所有化粪池和转粪池的粪便及垃圾清理。二、服务要求1、自签订合同之日起30天内清理完成。要求吸粪车应完好，输粪管道应完好、畅通，闸阀应严密，无破损、滴漏。2、清理内容：包括清理干净仙葫校区所有化粪池、转粪池内的粪便及垃圾，化粪池44个共272车（5立方/车）。并按政府要求把化粪池内粪便及不可降解垃圾、油渣分类分开，一并用吸粪车和密闭车辆拉至政府要求集中处理的地点进行处理，并保持地面清洁干净。清理干净后至验收化粪池内的漂浮物不能超过2CM厚。3、清理结束以后化粪池和转粪池确保合同期内不堵塞、污水不外溢。如发生堵塞情况供应商须在4小时内到达现场处理疏通、清运，保证不影响学校正常使用。★4、供应商必须具有营业执照，经营范围：城市生活垃圾经营、环境卫生管理、化粪池、污水池、淤泥清理和处理服务。提供：项目实施成员必须是供应商现正式员工，投标文件至少提供3名最近3个月社保证明**（需附二维码查询）**。三、施工安全1、供应商吸粪车进出校园内必须按规定限速内行驶，做到文明安全行驶，确保师生安全。2、合同生效之日起，供应商作业人员应自行购买人身意外伤害、车辆等保险。3、供应商作业人员必须按照安全操作规程作业，戴好安全帽、穿好防护服、防毒面具、防滑鞋等，落实好所有安全技术措施和确保施工现场做好防护措施后才能进行施工,在清理服务过程中因中标商原因引起和造成的人员伤亡、财产损失由中标商负全责。 |
| 二、商务需求 |
| 服务期限及地点 | 1、服务期限 ：合同服务期1年。即合同签订之日起算。2、服务地点：广西中医药大学仙葫校区。 |
| 付款条件 | 清理工作完成并经采购人验收合格后，供应商开具正规发票给采购人，采购人自收到发票之日起30个工作日内向供应商支付合同金额的90%款项给供应商，待合同服务期满后1个月内，采购人对项目进行最终验收合格后，凭供应商开具的正规发票付清剩余的10%合同款。若供应商未按时开具发票，采购人有权延迟付款。无质保金、无息。 |
| **三、其他要求** |
|  | **▲1、本项目按服务费用内进行报价，报价必须含以下部分：①采用全包方式即合同金额，包括一切施工设备、车辆作业费、政府规定集中定点污水处理拉入进场费用、人工费、违规处理费、各种保险费、各项税金等供应商需支出的各种费用。****▲2、经营范围须有：环境卫生管理、化粪池、污水池、淤泥清理。公司有自备吸污车和环卫行业吸粪车辆备案登记证。** |