**附件3**

**采购需求**

|  |
| --- |
| **一、物品参数需求** |
| **序号** | **采购物品名称** | **品牌** | **数量** | **单位** | **项目要求及物品参数需求** |
| 1 | 中医手法力学测量手套 | 定制 | 2 | 套 | 中医手法力学测量系统包括系统部分和手套部分。系统部分可应用于window 10或以上系统平台。手套由左手测量手套、右手测量手套、同步收发器、上位机软件四部分组成。其中，左右手手套的分别可搭载6个力学传感器，每个力传感器的精度不低于2N，测量量程100N，可以完成对6个力传感器数据的采集，采样频率不低于10HZ，采集电路板安装在测量手套上，采用电池或者直流电源供电。每个手套可以根据同步器实现两个手套的时间戳同步，并通过上位机完成对中医手法力学数据的采集、记录和回放。 |
| 二、商务需求 |
| 交货地点 | 广西南宁市（采购人指定地点） |
| 完成时间 | 自签订合同之日起至2022年5月10日 |
| 付款方式 | 采购人最终验收合格后，供应商开具全部货款金额的发票给采购人，采购人收到发票后30个工作日内通过转账或电汇方式付清所有货款。 |
| 质保期及质保要求 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物最终验收合格之日起计算，不少于2年，质保期内免费上门维修，免费更换零部件。 |
| 售后服务要求 | 售后服务应符合国家现行有关售后服务的法律、法规、标准及相关行业的规定 |
| **三、其他要求** |
|  |  |