服务技术需求

1、 服务范围
广西中医药大学仙葫校区五和食堂电梯加装专项设计工作，设计服务范围包含：现场踏勘、建筑现状核查、可行性分析、总平面布局设计、建筑专业设计、结构专业设计、电梯机电专项设计、消防及给排水电气配套设计、节能及无障碍设计、施工图深化、工程量统计、设计交底、报审配合及施工全过程技术咨询服务，覆盖电梯加装工程全设计周期。
2、 服务内容
（1） 服务地点：广西南宁市青秀区五合大道13号（仙葫校区）。
（2） [bookmark: _GoBack]服务时间及要求：2026年8月10日前完成全部服务内容并经甲方验收合格。
（3） 乙方应按需求向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。
（4） 中标后，根据甲方的整改时间主动同甲方沟通加装电梯所有设计、验算、图纸编制事宜并执行。
（5） 乙方服务人员要提前进行入校报备，入校进行服务时需身着工作服，戴上工作证，工作证要求加盖项目管理部门章。
（6） 严格按照相关国家规范、严格执行国家、行业及地方现行有效规范、标准。
（7） 乙方具备本项目实施相应的专业技能人员资质，如，具备建筑相关中级及以上职称，拥有3年以上既有建筑电梯加装设计项目管理经验；建筑、结构、机电、电气专业设计师均具备对应执业资格。
（8） 基本要求
1.设计要求：合理规划候梯空间，保障出入口通行顺畅、无遮挡、无安全隐患；整体布局贴合原有建筑风貌，简约美观、协调统一，同时满足消防疏散、无障碍通行、日常运维检修的基本要求。
2.建筑专业专项设计：完成全套电梯建筑专项设计：明确电梯井道外立面材质、色彩、造型，与原有建筑外立面风貌协调；优化出入口标高、门洞尺寸、候梯空间布局；做好井道通风、采光、防雨、防渗、降噪设计，规避电梯运行噪音、振动对住户室内环境的影响；完善电梯周边防护、排水、散水、坡道等配套构造设计，杜绝积水、渗水、坠物风险。
3.结构专业专项设计：需保障电梯井道、基础、连接构件安全稳定，且不破坏原有建筑主体结构安全。
4.电梯机电专项设计：依据常规客梯运行特性，完成机电系统专项设计，保障电梯运行稳定、安全智能、节能低噪。
5.电气、给排水及消防配套设计:完成电梯专用独立供电回路、配电、接地、防雷、弱电监控、照明系统设计;优化电梯井道、基坑排水设计，设置集水井、排水设施;落实电梯井道防火封堵、防火分隔、防烟排烟设计.
6.设计规范与硬性技术要求:所有设计方案、图纸、验算数据必须100%贴合现行国家及地方规范，满足规划、住建、消防、特种设备监管部门审批验收要求，图纸编制深度符合《建筑工程设计文件编制深度规定》，可直接用于报审、施工、验收。
3、 验收标准
（1） 服务完成后需输出全套合规、完整、可报审可施工的设计成果，所有图纸加盖设计资质章、注册师签章。
（2） 设计成果包含：设计说明及可行性分析报告、总平面及总体方案图纸、建筑专业施工图、结构专业施工图、机电电梯专项图纸、电气、给排水、消防专项施工图、工程量清单及设计概算、全套电子资料：CAD施工图、PDF报审图纸、效果图、计算书、文本报告等。
