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项目名称： 广西中医药大学百年乐制药有限公司配制酒洗灌贴生产线采购项目
项目编号： BNL-2026-JZT-014
说明：
1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另做附件。
2.报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商知识产权等行为承担相应法律责任。
3.本次采购内容为整套生产线设备，需确保各单机设备之间的匹配性及整体运行的稳定性。

一、技术条款 
	序号
	采购项目名称
	数量/单位
	采购需求（关键技术参数）

	1
	配制酒洗灌贴生产线（整套）
	1 套
	1、 基本情况
广西中医药大学百年乐制药有限公司因现有配制酒生产线升级改造需要，拟采购一条集洗瓶、灌装、压盖、贴标、打码、输送于一体的自动化生产线。该生产线需适配配制酒（500ml/瓶为主，兼容100ml-1000ml规格），并符合食品生产许可认证要求。
二、服务内容及详细技术参数
1. 洗瓶机：
- 生产能力：2000-3000瓶/时
- 适用瓶高：100-320mm；瓶径：Φ40-Φ100mm
- 冲洗方式：内冲+外淋
- 材质：304不锈钢机架，食品级管路

2. 灌装机：
- 灌装精度：±1.5ml
- 灌装范围：100-1000ml
- 生产速度：≥2000瓶/时（500ml），工位数：≥10头
- 调速方式：变频调速

3. 压盖机：
- 压盖速度：2000-4000瓶/时（支持塑防盖）
- 适用瓶高：100-320mm；瓶径：40-100mm
- 盖径适配：20-50mm
- 支持自动送盖或人工辅助放盖

4. 吹干机：
- 处理能力：2000-4000瓶/时
- 适配瓶径：Φ40-Φ100mm；瓶高：100-320mm
- 采用高效节能风刀系统（如“蜘蛛手”结构）
- 噪音≤75dB，无粉尘污染

5. 贴标机：
- 贴标速度：2000-4000瓶/时
- 适配瓶高：100-320mm；瓶径：Φ40-Φ100mm
- 贴标精度：±1mm
- 损标率≤1‰
- 支持双标、圆瓶侧面贴标，具备无标检测、自动校正功能

6. 激光打码机：
- 整体设计制造符合食品生产规范要求
- CO2/二氧化碳激光打码
- 内置多种字体选择，字体可编辑
- 速度快、性能稳定，具备长时间连续工作能力
- 功率30-60W，波长10.2μm

7. 输送系统：
- 配套整个洗灌贴系统
- 材质：304不锈钢链片或食品级POM/PU带
- 调速方式：变频控制
- 离地高度：850±50mm
- 配置接水槽、护栏、线桥架

三、验收标准
1. 设备需符合上述技术参数要求，并能连续稳定运行。
2. 设备材质、电气安全及食品接触部分需符合GB 16798《食品机械安全卫生》及相关国家标准。
3. 生产线安装调试完成后，需通过采购方的空载及负载试运行验收。



二、商务条款 
	序号
	条款名称
	具体内容

	1
	服务要求
	1. 成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的产品。
2. 负责送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。
3. 为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用。
4. 故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。

	2
	服务时间及地点
	1. 交付时间：自签订合同之日起30日历日内全部交付完成并验收合格。
2. 交付地点：广西中医药大学百年乐制药有限公司（具体地址由采购方指定）。

	3
	付款方式
	1. 合同签订后，支付合同总价的30%作为预付款。
2. 设备全部到场安装调试完毕，经双方验收合格，并收到供方开具的全额增值税专用发票（税率13%）后，支付合同总价的65%。
3. 剩余5%作为质保金，在质保期满且无质量问题后10个工作日内无息付清。

	4
	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包含：设备费、标准附件费、备品备件费、专用工具费、运输装卸费、安装调试费、培训费、技术支持费、售后服务费、保险费、检测费及各项税费等一切费用。

	5
	质保期
	1. 按国家有关产品“三包”规定执行，自交货验收合格之日起，所有设备提供3年的免费质保及软件免费升级服务。
2. 质保期内提供上门维修、更换备件服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

	6
	规范标准
	应符合《中华人民共和国食品安全法》、《食品机械安全卫生》(GB 16798)及相关行业标准要求。



三、供应商响应情况 
	序号
	项目
	响应情况
	备注（如有偏离请详细说明）

	1
	技术参数响应情况
	□ 无偏离  □ 正偏离  □ 负偏离
	（如选负偏离或正偏离，请在此处或附件中列明）

	2
	商务条款响应情况
	□ 无偏离  □ 正偏离  □ 负偏离
	（如选负偏离或正偏离，请在此处或附件中列明）



四、供应商报价（可另附清单） 
报价说明：报价总价须包含产品价格、运输费、安装调试费、税费、培训费等全部费用。
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单价（元）
	数量
	小计（元）
	备注

	1
	洗瓶机
	
	
	1
	
	

	2
	灌装机
	
	
	1
	
	

	3
	压盖机
	
	
	1
	
	

	4
	吹干机
	
	
	1
	
	

	5
	贴标机
	
	
	1
	
	

	6
	激光打码机
	
	
	1
	
	

	7
	输送系统
	
	
	1
	
	

	8
	安装调试及培训费
	
	
	1
	
	

	9
	备品备件及专用工具
	
	
	1
	
	

	总计
	报价总价(含税 %)
	大写： 人民币 __________元整 ； 小写：¥ __________.00 元
	
	
	
	



供货商名称（盖章）： ________________________
法定代表人或委托代理人（签字）： ___________ 
联系人及联系电话： ________________________
报价日期： 202_年 _月 _日
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