附件1：采购需求及响应报价表

项目名称：第十四届全区学生运动会游泳赛事游泳比赛计时系统服务租赁项目

项目编号:GUCM-2025-XJ-004-QY

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另作附件。

2．报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商担相应法律责任。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、采购需求** | | | | | | |
| **序号** | **采购项目名称** | | **数量**  **单位** | **采购需求** | | |
| **1** | 第十四届全区学生运动会游泳赛事游泳比赛计时系统服务租赁项目 | | 1套 | 详见附件3：采购需求 | | |
| **二、供应商响应情况** | | | | | | |
| 参数响应情况： ；商务响应情况： （负偏离 无偏离 正偏离） | | | | | | |
| **三、供应商报价（必要时可另附清单）** | | | | | | |
| **报价说明**：报价总价须包含如价格、人工费、税费等全部费用。 | | | | | | |
| **四、供应商报价（必要时可另附清单）** | | | | | | |
| **报价说明**： | | | | | | |
| **序号** | **内容** | **规格参数** | **计量单位** | **总量** | **单价/元** | **金额（元）**  **（总量×单价）** |
| 1 | 游泳比赛半自动计时系统 | 一、半自动计时系统：1、 系统计时精度为0.001秒(千分之一秒），显示精度为0.01秒（百分之一秒）；  2、 系统为双机热备，系统自动切换以保证服务的可连续性；  3、 配备了现场直播接口、终点摄像接口、大屏接口、检录接口、成绩发布接口；  4、 支持计时芯片上比赛数据的存储、备份及拷贝功能；  5、 系统24v低电压供电；  二、智能检录系统：1、一键导入报名数据进行现场检录。  2、支持身份证和现场人脸以及报名人脸数据三方人脸数据对比，支持一检二检。  3、支持语音播报检录信息，支持手机推送预检录提醒。  三、秩序册编排及现场处理：1、 赛前输出编排竞赛秩序，输出日程、秩序单、代表队名单、人数统计表等比赛必须数据以供单位印刷秩序册。  2、赛中提供比赛专用表格，保证比赛正常顺利进行.  3、上传竞赛日程、秩序单、实时比赛成绩、项目排名； | 套 | 1 |  |  |
| 报价总价：人民币大写： ；人民币小写： | | | | | | |

供货商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系人及联系电话：

报价日期： 年 月 日